Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области	
	
Объект:	"Усадьба Карцевых, 1-я пол. XIX в.", г. Кострома, ул. Малышковская, д. 40	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши	
Сметная стоимость:	127.761	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.914	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	14.993	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Раздел 1.  Разборка элементов крыши	
	Крыша центральной части (мезонина)	
1.	Е11-01-002-02 
Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	12	66.02	50.33	792	188	604	2.02	24.29	
			15.69	4.50			54	0.51	6.14	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
2.	С509-9900 
Строительный мусор, т	4.8								
										
	Объем: (12.0)*0.4									
3.	Е56-2-1 
Снятие оконных переплетов неостекленных (лист КС-4, спецификация), 100 м2 оконных переплетов	0.0036	307.58	17.89	1	1		41.33	0.15	
			289.69	6.09				0.6		
	Крыша левой и правой частей здания	
4.	Е46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	2.16	88.80	15.65	192	158	34	10.73	23.17	
			73.15							
5.	С509-9900 
Строительный мусор, т	1.53792								
										
	Объем: (2.16)*0.712									
6.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.16	180.41	48.71	390	284	105	18.95	40.93	
			131.70	6.79			15	0.58	1.24	
7.	Е11-01-002-02 
Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	18	66.02	50.33	1 188	282	906	2.02	36.43	
			15.69	4.50			81	0.51	9.22	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
8.	С509-9900 
Строительный мусор, т	7.2								
										
	Объем: (18.0)*0.4									
9.	Е58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 978.01	12.96	60	59		426.63	8.53	
			2 965.05							
10.	Е54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.421	268.35	29.81	113	100	13	36.09	15.19	
			238.54	10.15			4	1	0.42	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				2 736	1 072	1 662		148.69	
							154		17.02	
	Раздел 2.  Устройство элементов крыши	
	Крыша центральной части (мезонина)	
11.	Е10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	3.613	658.21	57.89	2 378	910	209	34.63	125.12	
			251.75	2.77			10	0.23	0.85	
	Вычт.ресурсы:  С102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ];  С102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ];  С102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
12.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	2.25015	1 254.01		2 822					
										
13.	С102-0032 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	1.5435	2 048.20		3 161					
										
14.	Е69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	1.69	120.95	23.04	204	165	39	13.13	22.18	
			97.91							
15.	Е69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	1.014	42.38	8.06	43	35	8	4.6	4.66	
			34.31							
16.	Е09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	1.69	139.72	3.89	236	230	7	17.11	28.91	
			135.83							
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
17.	С101-1396 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм, т	0.07994	12 185.52		974					
										
	Объем: 169*0.473/1000									
18.	С101-0131 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т	0.00845	19 525.84		165					
										
	Объем: 338*0.025/1000									
19.	С101-2046 
Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг	3.042	27.91		85					
										
	Объем: 338*0.009									
20.	Е10-01-032-01 
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0036	22 017.76	601.81	79	26	2	861.06	3.1	
			7 164.04							
	Вычт.ресурсы:  С203-0321:[ М-(6950.20=18.29*380) ];  С203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ];  С203-0556:[ М-(5483.40=74.10*74) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
21.	С203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	0.36	400.71		144					
										
22.	Е15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00576	2 233.70	12.14	13	9		199.24	1.15	
			1 581.94	0.16				0.02		
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
23.	Е26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.5127	332.83	176.77	503	234	267	18.56	28.07	
			154.40	2.22			3	0.22	0.33	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
24.	С 1. 
Состав огнебиозащитный ОГНЕЗ-Д вариант 2 (1 группа огнезащитной эффективности), кг	40.8429	5.35		219					
										
	Объем: 1.5127*27									
	Поправки: М: =(450,17/70+30,09)/1.18/5.78	
25.	Т03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.04084	30.69	30.69	1		1			
										
	Объем: 40.8429/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	Крыша левой и правой частей здания	
26.	Е58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.375	4 420.69	69.24	1 658	560	26	200.26	75.1	
			1 493.96							
27.	Е10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	1.268	658.21	57.89	835	319	73	34.63	43.91	
			251.75	2.77			4	0.23	0.3	
	Вычт.ресурсы:  С102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ];  С102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ];  С102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
28.	Е10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	1.064	454.07	50.03	483	252	53	32.34	34.41	
			237.09							
	Вычт.ресурсы:  С102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ];  С102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ];  С102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
29.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.0252	1 254.01		32					
										
30.	С102-0032 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	2.3394	2 048.20		4 792					
										
31.	Е69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	0.1	120.95	23.04	12	10	2	13.13	1.31	
			97.91							
32.	Е69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	0.06	42.38	8.06	3	2		4.6	0.28	
			34.31							
33.	Е09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.1	139.72	3.89	14	14		17.11	1.71	
			135.83							
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
34.	С101-1396 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм, т	0.00473	12 185.52		58					
										
35.	С101-0131 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т	0.001	19 525.84		20					
										
36.	С101-2046 
Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг	0.18	27.91		5					
										
37.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	119.82	33.47	240	142	67	9.53	19.06	
			71.10	2.03			4	0.17	0.34	
	Вычт.ресурсы:  С102-0010:[ М-(26.22=436.92*0.06) ];  С102-0049:[ М-(70.81=1180.09*0.06) ];  С102-0061:[ М-(100.32=1003.20*0.1) ];  С203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
38.	С102-0048 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта, м3	0.1964	1 417.41		278					
										
	Объем: (0.0007*26+0.0004*2+0.0006*2+0.078)*2									
39.	С102-0024 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта, м3	0.0146	1 520.95		22					
										
40.	С203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.1	400.71		441					
										
41.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
42.	С101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
43.	С101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
44.	Е15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0176	2 233.70	12.14	39	28		199.24	3.51	
			1 581.94	0.16				0.02		
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
45.	Е12-01-026-03 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при сложной кровле, 100 м2 кровли	2.16	6 820.96	334.41	14 733	1 742	722	101.57	219.4	
			806.50	3.14			7	0.27	0.57	
	Вычт.ресурсы:  С102-0060:[ М-(4301.25=1254.01*3.43) ];  С113-8079:[ М-(548.62=6.80*80.68) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
46.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	5.72	1 358.50		7 771					
										
47.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	-2.16	215.45	8.64	-465	-104	-19	6.31	-13.63	
			48.27	0.38			-1	0.03	-0.07	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
48.	Е26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.16	332.83	176.77	719	334	382	18.56	40.09	
			154.40	2.22			5	0.22	0.47	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
49.	С 1. 
Состав огнебиозащитный ОГНЕЗ-Д вариант 2 (1 группа огнезащитной эффективности), кг	58.32	5.35		312					
										
	Объем: 2.16*27									
	Поправки: М: =(450,17/70+30,09)/1.18/5.78	
50.	Т03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.05832	30.69	30.69	2		2			
										
	Объем: 58.32/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
51.	Е10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.421	3 667.41	118.89	1 544	646	50	205.56	86.54	
			1 533.50							
	Вычт.ресурсы:  С203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
52.	С102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.91	1 306.25		1 189					
										
53.	С102-0288 
Заготовки деревянные профилированные, м3	0.57	1 932.30		1 101					
										
54.	Е15-04-038-01 
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.421	1 342.96	10.84	565	304	5	92.03	38.74	
			721.51	0.16				0.02	0.01	
	Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.4375	
55.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.0512	715.49	7.26	1 468	775	15	50.03	102.61	
			377.69							
	Начисления: Н5= 1.15	
56.	Е69-6-1 
Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов, 100 м2 вертикальной проекции	1.4706	7 635.00	199.30	11 228	1 532	293	128.1	188.38	
			1 041.45							
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				60 271	8 165	2 204		1054.61	
							32		2.8	
	Раздел 3.  Утепление перекрытия	
	Крыша центральной части (мезонина)	
57.	Е26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.86	152.28	25.95	131	109	22	16.51	14.2	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  С101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  С113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
58.	С 2. 
Мембрана супердиффузионная ТехноНиколь, м2	98.9	6.29		623					
										
	Объем: 86*1.15									
	Поправки: М: =42.93/1.18/5.78	
59.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	17.2	167.45	68.53	2 880	1 701	1 179	12.17	209.27	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
60.	С104-1703 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	17.544	556.00		9 754					
										
61.	Е26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.86	152.28	25.95	131	109	22	16.51	14.2	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  С101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  С113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
62.	С 3. 
Пароизоляционная пленка ТехноНиколь для плоских кровель, м2	98.9	2.50		247					
										
	Поправки: М: =17.06/1.18/5.78	
63.	Е69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.125	224.58	13.37	28	18	2	20.8	2.6	
			145.81	1.73				0.17	0.02	
	Вычт.ресурсы:  С102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ];  С102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ]	
64.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.2016	1 358.50		274					
										
65.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.25	1 254.01		314					
										
	Крыша левой и правой частей здания	
66.	Е26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.6	152.28	25.95	244	202	42	16.51	26.42	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  С101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  С113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
67.	С 2. 
Мембрана супердиффузионная ТехноНиколь, м2	184	6.29		1 158					
										
	Поправки: М: =42.93/1.18/5.78	
68.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	32	167.45	68.53	5 358	3 166	2 193	12.17	389.34	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  С104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
69.	С104-1703 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	32.64	556.00		18 148					
										
70.	Е26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.6	152.28	25.95	244	202	42	16.51	26.42	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  С101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  С113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
71.	С 3. 
Пароизоляционная пленка ТехноНиколь для плоских кровель, м2	184	2.50		460					
										
	Поправки: М: =17.06/1.18/5.78	
72.	Е69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.3	248.46	15.38	75	50	5	23.92	7.18	
			167.68	1.99			1	0.2	0.06	
	Вычт.ресурсы:  С102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ];  С102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ]	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
73.	С102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	0.48	1 358.50		652					
										
	Объем: 75*0.0032*2									
74.	С102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.6	1 254.01		752					
										
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				41 473	5 557	3 507		689.63	
							1		0.08	
	Раздел 4.  Прочие работы	
75.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.869	43.43	33.29	81	7	62	0.58	1.08	
			3.90							
	Поправки: ПЗ: *5.78/5.38	
76.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	16.821	3.68	3.20	62		54			
				0.30			5	0.02	0.4	
	Поправки: ПЗ: *5.78/5.38	
77.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	18.69	13.76	13.76	257		257			
										
	Поправки: ПЗ: *5.78/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				400	7	373		1.08	
							5		0.4	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				104 880	14 801	7 746		1894.01	
							192		20.3	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				104 227	14 550	7 363		1862.31	
							187		19.9	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				56 118					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 1, 7; %=82 - по стр. 3; %=99 - по стр. 4; %=83 - по стр. 6, 9, 26; %=85 - по стр. 10; %=106 - по стр. 11, 20, 27, 28, 37, 47, 51; %=78 - по стр. 14, 15, 31, 32, 56, 63, 72; %=95 - по стр. 22, 44, 54; %=90 - по стр. 23, 48, 57, 59, 61, 66, 68, 70; %=108 - по стр. 45; %=110 - по стр. 55)				13 957					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 1, 7; %=62 - по стр. 3; %=60 - по стр. 4, 23, 48, 57, 59, 61, 66, 68, 70; %=65 - по стр. 6, 9, 26; %=80 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11, 20, 27, 28, 37, 47, 51; %=50 - по стр. 14, 15, 31, 32, 56, 63, 72; %=47 - по стр. 22, 44, 54; %=55 - по стр. 45; %=68 - по стр. 55)				8 550					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				126 734					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				250	244	7		30.62	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 33)				198					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 16, 33)				176					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				624					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				403	7	376		1.08	
							5		0.4	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 75, 76)				12					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75, 76)				7					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				403					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				127 761					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				14 155					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				8 726