Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области	
	
Объект:	"Дом жилой Кабанова, 1820-е гг.", г. Кострома, ул. Шагова, д. 27/21	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада	
Сметная стоимость:	88.853	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.787	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	14.261	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
	Раздел 1.  Юго-восточный (главный) фасад	
	
1.	Е53-15-3 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.041	25 581.88	253.69	1 049	205	10	697.93	28.62	
			4 990.24	27.16			1	2.3	0.09	
2.	Е53-19-2 
Прим. Смена деревянной перемычки на аналогичную, 1 перемычка	1	94.94	12.68	95	30	13	4.04	4.04	
			30.11	1.36			1	0.12	0.12	
	Вычт.ресурсы:  С102-0008:[ М-(21.22=530.41*0.04) ];  С102-0061:[ М-(82.26=1003.20*0.082) ]	
3.	С102-0289 
Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта, м3	0.009	1 531.25		14					
										
4.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (за вычетом площади горизонтальных и вертикальных тянутых наличников и площади оконных проемов), 100 м2	0.6706	178.97		120	120		26.24	17.6	
			178.97							
5.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов кирпичных, 100 м2	0.1028	178.97		18	18		26.24	2.7	
			178.97							
6.	Е46-02-009-04 
Прим. Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (горизонтальных тяг), 100 м2	0.1439	263.83		38	38		38.69	5.57	
			263.83							
7.	Е61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.9173	3 632.83	12.62	3 332	587	12	93.84	86.08	
			639.99							
8.	Е15-02-002-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6706	2 485.08	84.34	1 666	901	57	154.94	103.91	
			1 343.37	43.87			29	4	2.68	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
9.	Е15-02-003-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, 100 м откосов	0.1028	639.66	5.61	66	37	1	42.32	4.35	
			356.33							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
10.	Е15-02-004-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных, 100 м2 проекции на стену	0.1439	10 467.29	102.78	1 506	799	15	563.39	81.07	
			5 554.98							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
11.	Е61-22-4 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.0121	6 772.77	3.48	82	53		536.95	6.5	
			4 365.38							
12.	Е61-22-7 
(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.0377	9 118.00	3.48	344	253		825.41	31.12	
			6 710.61							
13.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.9671	263.13	32.80	254	38	32	4.88	4.72	
			39.19	0.14				0.01	0.01	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
14.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.9671	752.02	2.10	727	229	2	31.73	30.68	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
15.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, цоколь, 100 м2 поверхности	0.1066	1 312.94	2.39	140	12		14.1	1.5	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
16.	Е15-04-011-02 
(Постановление № 8-а от 20.01.2012) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.9671	297.19	15.01	287	194	15	26.95	26.07	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ];  С113-0368:[ М-(138.21=2597.87*0.0532) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
17.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	43.5195	111.03		4 832					
										
18.	Е62-9-12 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.121	2 363.78	5.73	286	178	1	195.27	23.63	
			1 474.29							
19.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.3996	448.74	6.57	179	142	3	47.62	19.03	
			355.26	0.93				0.09	0.04	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
20.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	10.989	46.41		510					
										
21.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.1228	773.23	8.35	868	488	9	57.53	64.59	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
22.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	1.1228	12.83		14	14		1.72	1.93	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
23.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	112.2761	1.69		190					
										
24.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.1	330.13	12.42	33	32	1	42.32	4.23	
			315.71							
	Вычт.ресурсы:  С201-1101:[ М-(5952.86=51.99*114.5) ]	
25.	С301-5895 
Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	2	357.80		716					
										
26.	С301-5893 
Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	4	119.27		477					
										
27.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	557.43	7.64	22	22		73.49	2.94	
			548.19							
	Вычт.ресурсы:  С201-1102:[ М-(3202.00=32.02*100) ]	
28.	С301-5897 
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	4	83.12		332					
										
29.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	464.79	7.64	9	9		61.07	1.22	
			455.55							
	Вычт.ресурсы:  С201-1103:[ М-(3303.00=33.03*100) ]	
30.	С301-5899 
Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	2	83.12		166					
										
31.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	464.79	7.64	9	9		61.07	1.22	
			455.55							
	Вычт.ресурсы:  С301-1104:[ М-(6780.00=67.80*100) ]	
32.	С301-5889 
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	2	271.07		542					
										
33.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.1	810.55	0.95	81	31		43.47	4.35	
			310.81							
34.	Е27-06-007-01 
Прим. Заливка швов примыкания существующего тротуара из асфальтобетона к зданию, 100 м шва	0.2133	7 246.26	6 731.13	1 546	14	1 436	9.78	2.09	
			67.36	333.40			71	23.25	4.96	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				20 550	4 453	1 607		559.76	
							102		7.9	
	Раздел 2.  Юго-западный фасад	
35.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.4166	178.97		75	75		26.24	10.93	
			178.97							
36.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов кирпичных, 100 м2	0.0463	178.97		8	8		26.24	1.22	
			178.97							
37.	Е46-02-009-04 
Прим. Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (горизонтальных тяг), 100 м2	0.0774	263.83		20	20		38.69	2.99	
			263.83							
38.	Е61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.5403	3 632.83	12.62	1 963	346	7	93.84	50.7	
			639.99							
39.	Е15-02-002-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4166	2 485.08	84.34	1 035	560	35	154.94	64.55	
			1 343.37	43.87			18	4	1.66	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
40.	Е15-02-003-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, 100 м откосов	0.0463	639.66	5.61	30	16		42.32	1.96	
			356.33							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
41.	Е15-02-004-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных, 100 м2 проекции на стену	0.0774	10 467.29	102.78	810	430	8	563.39	43.61	
			5 554.98							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
42.	Е61-22-4 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.0054	6 772.77	3.48	37	24		536.95	2.9	
			4 365.38							
43.	Е61-22-7 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.0169	9 118.00	3.48	154	113		825.41	13.95	
			6 710.61							
44.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.5626	263.13	32.80	148	22	18	4.88	2.75	
			39.19	0.14				0.01	0.01	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
45.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5626	752.02	2.10	423	133	1	31.73	17.85	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
46.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.0574	1 312.94	2.39	75	7		14.1	0.81	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
47.	Е15-04-011-02 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.5626	297.19	15.01	167	113	8	26.95	15.16	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ];  С113-0368:[ М-(138.21=2597.87*0.0532) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
48.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	25.317	111.03		2 811					
										
49.	Е62-9-12 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0415	2 363.78	5.73	98	61		195.27	8.1	
			1 474.29							
50.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.1975	448.74	6.57	89	70	1	47.62	9.41	
			355.26	0.93				0.09	0.02	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
51.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	5.4313	46.41		252					
										
52.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.6039	773.23	8.35	467	262	5	57.53	34.74	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
53.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	0.6039	12.83		8	8		1.72	1.04	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
54.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	60.3896	1.69		102					
										
55.	Е27-06-007-01 
Прим. Заливка швов примыкания существующего тротуара из асфальтобетона к зданию, 100 м шва	0.1147	7 246.26	6 731.13	831	8	772	9.78	1.12	
			67.36	333.40			38	23.25	2.67	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				9 603	2 276	855		283.79	
							56		4.36	
	
	Раздел 3.  Северо-западный фасад	
	
56.	Е53-15-2 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.0655	13 170.99	126.85	863	198	8	415.73	27.23	
			3 022.33	13.58			1	1.15	0.08	
57.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.9279	178.97		166	166		26.24	24.35	
			178.97							
58.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов кирпичных, 100 м2	0.0397	178.97		7	7		26.24	1.04	
			178.97							
59.	Е46-02-009-04 
Прим. Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (горизонтальных тяг), 100 м2	0.1259	263.83		33	33		38.69	4.87	
			263.83							
60.	Е61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.0936	3 632.83	12.62	3 973	700	14	93.84	102.62	
			639.99							
61.	Е15-02-002-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.9279	2 485.08	84.34	2 306	1 247	78	154.94	143.77	
			1 343.37	43.87			41	4	3.71	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
62.	Е15-02-003-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, 100 м откосов	0.0397	639.66	5.61	25	14		42.32	1.68	
			356.33							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
63.	Е15-02-004-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных, 100 м2 проекции на стену	0.1259	10 467.29	102.78	1 318	699	13	563.39	70.93	
			5 554.98							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
64.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.0936	263.13	32.80	288	43	36	4.88	5.34	
			39.19	0.14				0.01	0.02	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
65.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	1.0936	752.02	2.10	822	259	2	31.73	34.7	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
66.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.1064	1 312.94	2.39	140	12		14.1	1.5	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
67.	Е15-04-011-02 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	1.0936	297.19	15.01	325	220	16	26.95	29.48	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ];  С113-0368:[ М-(138.21=2597.87*0.0532) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
68.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	49.41	111.03		5 486					
										
69.	Е62-9-12 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0293	2 363.78	5.73	69	43		195.27	5.72	
			1 474.29							
70.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.0702	448.74	6.57	32	25		47.62	3.34	
			355.26	0.93				0.09	0.01	
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
71.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	1.9305	46.41		90					
										
72.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.1667	773.23	8.35	902	507	10	57.53	67.12	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
73.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	1.1667	12.83		15	15		1.72	2.01	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
74.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	116.666	1.69		197					
										
75.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.15	330.13	12.42	50	47	2	42.32	6.35	
			315.71							
	Вычт.ресурсы:  С201-1101:[ М-(5952.86=51.99*114.5) ]	
76.	С301-5895 
Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	3	357.80		1 073					
										
77.	С301-5893 
Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	6	119.27		716					
										
78.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.06	557.43	7.64	33	33		73.49	4.41	
			548.19							
	Вычт.ресурсы:  С201-1102:[ М-(3202.00=32.02*100) ]	
79.	С301-5897 
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	6	83.12		499					
										
80.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.03	464.79	7.64	14	14		61.07	1.83	
			455.55							
	Вычт.ресурсы:  С201-1103:[ М-(3303.00=33.03*100) ]	
81.	С301-5899 
Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	3	83.12		249					
										
82.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.03	464.79	7.64	14	14		61.07	1.83	
			455.55							
	Вычт.ресурсы:  С301-1104:[ М-(6780.00=67.80*100) ]	
83.	С301-5889 
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	3	271.07		813					
										
84.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.15	810.55	0.95	122	47		43.47	6.52	
			310.81							
85.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0443	1 207.82		54	54		177.1	7.85	
			1 207.82							
86.	Е51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.0443	5 019.74	4 488.54	222	24	199	83	3.68	
			531.20							
87.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.86	13.36	13.36	118		118			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.62	
88.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	2.2135	279.64	72.08	619	44	160	2.76	6.11	
			19.73	6.08			13	0.68	1.49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
89.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.2214	2 327.96	266.61	515	72	59	46.49	10.29	
			323.14	32.63			7	3.55	0.79	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
90.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	3.0996	305.38	7.59	947	29	24	1.37	4.24	
			9.51	2.41			7	0.24	0.74	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
91.	Е59-1-2 
Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции	0.0126	1 433.30		18	18		206.23	2.6	
			1 433.30							
92.	Е10-01-052-03 
Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции	1.26	387.52	42.83	488	98	54	9.76	12.3	
			77.52							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
93.	Е10-01-052-04 
Устройство козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции	1.26	107.98	2.08	136	56	3	5.64	7.1	
			44.75							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
94.	Е12-01-026-01 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при простой кровле, 100 м2 кровли	0.0145	9 076.47	220.13	132	6	3	55.92	0.81	
			392.04	1.93				0.16		
	Вычт.ресурсы:  С113-8079:[ М-(456.48=6.80*67.13) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
95.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	-0.0145	45.53	6.91	-1	-1		5.05	-0.07	
			38.62	0.30				0.03		
	Вычт.ресурсы:  С101-2317:[ М-(158.15=17572.01*0.009) ];  С411-0001:[ М-(0.39=2.44*0.16) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
96.	Е26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.0145	266.59	141.41	4	2	2	14.85	0.22	
			123.52	1.78				0.18		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
97.	С113-9005-1 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	0.392	5.15		2					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/6.01	
98.	Т03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0004	29.38	29.38						
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.62	
99.	Е46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0074	1 565.59	230.73	12	10	2	188.54	1.4	
			1 334.86	78.56			1	7.74	0.06	
100.	Е10-01-027-03 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0074	8 782.62	1 360.94	65	18	10	310.79	2.3	
			2 408.61	116.63			1	9.88	0.07	
	Вычт.ресурсы:  С203-0029:[ М-(36480.00=364.80*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
101.	С203-0025 
Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2, м2	0.7353	392.90		289					
										
102.	С101-0899 
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1,5 м, компл.	1	31.17		31					
										
103.	Е15-05-003-01 
Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону, 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.0074	1 618.93	100.49	12	8	1	137.75	1.02	
			1 027.59	5.90				0.5		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
104.	С101-5300 
Стекло листовое марки М4, размером 1300х1000 мм, толщиной 4 мм, м2	1.0878	34.13		37					
										
105.	Е10-01-033-02 
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м, 100 м2 проемов	0.0074	1 589.09	86.70	12	4	1	76.15	0.56	
			574.95	2.95				0.25		
	Вычт.ресурсы:  С203-0384:[ М-(2424.98=32.77*74) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
106.	С203-0395
Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм, м	0.5476	100.16		55					
										
107.	Е15-04-026-05 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0206	2 764.31	12.16	57	42		242.88	5	
			2 045.05	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
108.	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0172	966.41	230.73	17	13	4	103.91	1.79	
			735.68	78.56			1	7.74	0.13	
109.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0172	5 095.51	1 528.61	88	17	26	119.92	2.06	
			962.98	167.55			3	14.19	0.24	
	Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(19666.00=196.66*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
110.	С203-0602 
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, размер дверного полотна 790x2090 мм, компл.	1	1 364.16		1 364					
										
111.	С101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	84.26		84					
										
112.	С101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					
										
113.	Е15-04-026-04 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0413	2 151.08	12.16	89	59	1	170.78	7.05	
			1 437.93	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
114.	Е61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.016	4 861.63	34.58	78	48	1	383.06	6.13	
			3 003.19	11.77				1.16	0.02	
115.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.032	253.74	28.53	8	1	1	4.24	0.14	
			34.07	0.13				0.01		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
116.	Е15-04-007-05 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	1 893.73	21.74	61	19	1	78.63	2.52	
			601.48	0.38				0.04		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				26 335	4 984	849		631.74	
							75		7.36	
	
	Раздел 4.  Северо-восточный фасад	
	
117.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.524	32.78		17	13		3.12	1.63	
			24.44							
118.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.5105	178.97		91	91		26.24	13.4	
			178.97							
119.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей откосов кирпичных, 100 м2	0.0112	178.97		2	2		26.24	0.29	
			178.97							
120.	Е46-02-009-04 
Прим. Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных (горизонтальных тяг), 100 м2	0.0499	263.83		13	13		38.69	1.93	
			263.83							
121.	Е61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.5716	3 632.83	12.62	2 077	366	7	93.84	53.64	
			639.99							
122.	Е15-02-002-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5105	2 485.08	84.34	1 269	686	43	154.94	79.1	
			1 343.37	43.87			22	4	2.04	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
123.	Е15-02-003-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, 100 м откосов	0.0112	639.66	5.61	7	4		42.32	0.47	
			356.33							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
124.	Е15-02-004-01 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников прямолинейных, 100 м2 проекции на стену	0.0499	10 467.29	102.78	522	277	5	563.39	28.11	
			5 554.98							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
125.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.5716	263.13	32.80	150	22	19	4.88	2.79	
			39.19	0.14				0.01	0.01	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
126.	Е62-25-10 
Шпатлевка фасадов под окраску сложных с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.5716	752.02	2.10	430	135	1	31.73	18.14	
			236.69							
	Вычт.ресурсы:  С113-0196:[ М-(805.13=16102.51*0.05) ]	
127.	Е15-04-043-01 
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную, 100 м2 поверхности	0.0522	1 312.94	2.39	69	6		14.1	0.74	
			116.02							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
128.	Е15-04-011-02 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.5716	297.19	15.01	170	115	9	26.95	15.41	
			201.06							
	Вычт.ресурсы:  С101-1841:[ М-(146.45=3254.40*0.045) ];  С113-0368:[ М-(138.21=2597.87*0.0532) ]	
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
129.	С101-4987 
Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130, л	25.722	111.03		2 856					

130.	Е62-9-12 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0244	2 363.78	5.73	58	36		195.27	4.76	
			1 474.29							
131.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.0167	448.74	6.57	7	6		47.62	0.8	
			355.26	0.93				0.09		
	Вычт.ресурсы:  С101-1875:[ М-(1854.72=10080.00*0.184) ]	
132.	С101-5053 
Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм, м2	0.4593	46.41		21					
										
133.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.5975	773.23	8.35	462	260	5	57.53	34.37	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225	
134.	Е08-07-006-01 
Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки	0.5975	12.83		8	8		1.72	1.03	
			12.83							
	Начисления: Н5= 1.3225	
135.	С101-5289 
Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2, м2	59.7534	1.69		101					
										
136.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0187	1 207.82		23	23		177.1	3.31	
			1 207.82							
137.	Е51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.0187	5 019.74	4 488.54	94	10	84	83	1.55	
			531.20							
138.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.74	13.36	13.36	50		50			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.62	
139.	Е08-01-002-02 
Устройство основания под фундаменты щебеночного, 1 м3 основания	0.935	279.64	72.08	261	18	67	2.76	2.58	
			19.73	6.08			6	0.68	0.63	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
140.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	0.0935	2 327.96	266.61	218	30	25	46.49	4.35	
			323.14	32.63			3	3.55	0.33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
141.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	1.309	305.38	7.59	400	12	10	1.37	1.79	
			9.51	2.41			3	0.24	0.31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
142.	Е46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0175	966.41	230.73	17	13	4	103.91	1.82	
			735.68	78.56			1	7.74	0.14	
143.	Е10-01-039-01 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0175	5 095.51	1 528.61	89	17	27	119.92	2.1	
			962.98	167.55			3	14.19	0.25	
	Вычт.ресурсы:  С203-0223:[ М-(19666.00=196.66*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
144.	С203-0603 
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, размер дверного полотна 890x2090 мм, компл.	1	1 364.16		1 364					
										
145.	С101-0887 
Скобяные изделия для блоков входных однопольных, компл.	1	84.26		84					
										
146.	С101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					
										
147.	Е15-04-026-04 
(Постановление № 271-а от 29.06.2012) 
Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.042	2 151.08	12.16	90	60	1	170.78	7.17	
			1 437.93	0.25				0.03		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
148.	Е61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0094	4 861.63	34.58	46	28		383.06	3.6	
			3 003.19	11.77				1.16	0.01	
149.	Е15-07-003-02 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.0189	253.74	28.53	5	1	1	4.24	0.08	
			34.07	0.13				0.01		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
150.	Е15-04-007-05 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0189	1 893.73	21.74	36	11		78.63	1.49	
			601.48	0.38				0.04		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				11 189	2 263	358		286.45	
							38		3.72	
	Раздел 5.  Прочие работы	
151.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.2193	42.16	32.31	93	8	72	0.58	1.28	
			3.79							
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.62	
152.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	19.9738	3.57	3.11	72		62			
				0.29			6	0.02	0.48	
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.62	
153.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	22.1931	13.36	13.36	296		296			
										
	Поправки: ПЗ: *5.86/5.62	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				460	8	430		1.28	
							6		0.48	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				68 137	13 984	4 099		1763.02	
							277		23.82	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				61 926	13 976	3 501		1761.74	
							271		23.34	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				20 936					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2, 56, 117; %=99 - по стр. 4-6, 35-37, 57-59, 99, 108, 118-120, 142; %=79 - по стр. 7, 11, 12, 38, 42, 43, 60, 114, 121, 148; %=95 - по стр. 8-10, 13, 15, 16, 39-41, 44, 46, 47, 61-64, 66, 67, 103, 107, 113, 115, 116, 122-125, 127, 128, 147, 149, 150; %=80 - по стр. 14, 18, 45, 49, 65, 69, 126, 130; %=83 - по стр. 19, 24, 27, 29, 31, 33, 50, 70, 75, 78, 80, 82, 84, 131; %=110 - по стр. 21, 22, 52, 53, 72, 73, 88, 133, 134, 139; %=128 - по стр. 34, 55; %=72 - по стр. 85, 136; %=75 - по стр. 86, 137; %=111 - по стр. 89, 90, 140, 141; %=76 - по стр. 91; %=106 - по стр. 92, 93, 95, 100, 105, 109, 143; %=108 - по стр. 94; %=90 - по стр. 96)				13 208					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 56, 117; %=60 - по стр. 4-6, 35-37, 57-59, 91, 96, 99, 108, 118-120, 142; %=50 - по стр. 7, 11, 12, 14, 18, 38, 42, 43, 45, 49, 60, 65, 69, 114, 121, 126, 130, 148; %=47 - по стр. 8-10, 13, 15, 16, 39-41, 44, 46, 47, 61-64, 66, 67, 103, 107, 113, 115, 116, 122-125, 127, 128, 147, 149, 150; %=65 - по стр. 19, 24, 27, 29, 31, 33, 50, 70, 75, 78, 80, 82, 84, 131; %=68 - по стр. 21, 22, 52, 53, 72, 73, 88, 133, 134, 139; %=81 - по стр. 34, 55; %=38 - по стр. 85, 136; %=45 - по стр. 86, 137; %=64 - по стр. 89, 90, 140, 141; %=54 - по стр. 92, 93, 95, 100, 105, 109, 143; %=55 - по стр. 94)				7 508					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				82 642					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				5 583					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				5 583					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				628	8	598		1.28	
							6		0.48	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 151, 152)				14					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 151, 152)				8					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				628					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				88 853					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				13 208					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 508