Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, 134 	
	
 Объект: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, 134 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, 134 	
 Сметная стоимость: 	144.26 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	2.44 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	19.02 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.371 	62.26 	0.20 	 23 	 23 		9.1 	3.38 	
			 62.06 							
 2. 	 ТЕР 46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 4.1901 	139.08 	30.64 	 583 	 454 	128 	15.9 	66.6 	
			 108.44 							
 3. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 6.1594 								
										
 4. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 4.1901 	11 240.78 	73.55 	 47 100 	 3 772 	308 	113 	475 	
			 900.31 	 7.98 			 33 	 0.68 	 2.83 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 5. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -4.0812 	10 080.00 		 -41 138 					
										
 6. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 3.2066 	9 435.60 		 30 256 					
										
 7. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 	 0.6 	2 917.46 	67.90 	 1 750 	 36 	41 	7.67 	4.6 	
			 59.44 	 4.28 			 3 	 0.36 	 0.22 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 8. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.302 	1 092.76 	3.49 	 330 	 191 	1 	81.7 	24.7 	
			 633.33 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 9. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -4.1901 	173.70 	25.32 	 -728 	 -622 	-106 	21.4 	-89.5 	
			 148.38 	 3.25 			 -14 	 0.32 	 -1.34 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Начисления: Н48= 0 	
 10. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 3.3806 	1 548.47 	23.91 	 5 235 	 1 530 	81 	65.1 	220 	
			 452.58 							
 11. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -4.3948 	791.06 		 -3 477 					
										
 12. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 4.3948 	1 254.01 		 5 511 					
										
 13. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 0.8095 	4 716.99 	53.57 	 3 818 	 436 	43 	77.6 	62.8 	
			 539.01 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
 14. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -4.2091 	791.06 		 -3 330 					
										
 15. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 4.2093 	1 254.01 		 5 279 					
										
 16. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 4.1901 	266.59 	141.41 	 1 117 	 518 	593 	14.8 	62.2 	
			 123.52 	 1.78 			 7 	 0.18 	 0.73 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 17. 	 С113-9005-1
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 113.133 	5.35 		 606 					
										
	Поправки: М: =(450,17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 18. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.1131 	30.69 	30.69 	 3 		3 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 19. 	 ТЕРр 58-5-3
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м 	 0.1396 	6 928.62 	28.58 	 967 	 156 	4 	150 	21 	
			 1 119.67 							
 20. 	 ТЕРр 58-2-1
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон 	 0.03 	2 382.41 	10.37 	 71 	 71 		341 	10.2 	
			 2 372.04 							
 21. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 3 	368.17 	26.78 	 1 105 	 171 	80 	7.62 	22.9 	
			 56.88 	 1.63 			 5 	 0.14 	 0.41 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 22. 	 ТССЦ 203-0251
Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2 	 -1.5 	143.83 		 -216 					
										
	 Объем: (3.0)*(-0.5) 									
 23. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 1.08 	400.71 		 433 					
										
 24. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 12 	10.67 		 128 					
										
 25. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 3 	18.01 		 54 					
										
 26. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 3 	11.94 		 36 					
										
 27. 	 ТЕР 15-04-025-07
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0173 	671.38 	2.45 	 12 	 6 		46.1 	0.8 	
			 365.88 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 28. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту (Обивка слуховых окон), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.054 	4 673.18 	23.88 	 252 	 11 	1 	28.9 	1.56 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 29. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 62.7 	66.02 	50.33 	 4 139 	 984 	3 156 	2.02 	127 	
			 15.69 	 4.50 			 282 	 0.51 	 32.1 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
 30. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 25.08 								
										
 31. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 3.135 	678.98 	25.95 	 2 129 	 396 	81 	16.5 	51.8 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 32. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 62.7 	167.45 	68.53 	 10 499 	 6 202 	4 297 	12.2 	763 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 33. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 63.954 	324.93 		 20 781 					
										
 34. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 3.135 	678.98 	25.95 	 2 129 	 396 	81 	16.5 	51.8 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 35. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.6 	1 912.05 	13.37 	 1 147 	 87 	8 	20.8 	12.5 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.1 	
 36. 	 ТЕРр 54-3-1
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки 	 0.1679 	214.68 	23.85 	 36 	 32 	4 	28.9 	4.85 	
			 190.83 	 8.12 			 1 	 0.8 	 0.13 	
 37. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки (подшив по фронтону), 100 м2 потолка 	 0.1679 	4 517.11 	73.88 	 758 	 84 	12 	65.9 	11.1 	
			 497.77 	 2.95 				 0.25 	 0.04 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 38. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.5843 	1 721.48 	11.79 	 1 006 	 380 	7 	82 	47.9 	
			 650.95 	 0.13 				 0.01 	 0.01 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 39. 	 ТЕР 46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 	 0.0176 	1 453.87 	230.73 	 26 	 22 	4 	173 	3.04 	
			 1 223.14 	 78.56 			 1 	 7.74 	 0.14 	
 40. 	 ТЕР 10-01-027-09
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.0176 	7 633.71 	465.95 	 134 	 33 	8 	239 	4.21 	
			 1 853.80 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 41. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 1.76 	400.71 		 705 					
										
 42. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 43. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 44. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 45. 	 ТЕР 15-04-025-07
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0282 	671.38 	2.45 	 19 	 10 		46.1 	1.3 	
			 365.88 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 46. 	 ТЕРр 60-2-1
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м 	 0.07 	1 294.60 	118.64 	 91 	 82 	8 	164 	11.5 	
			 1 175.96 	 40.40 			 3 	 3.98 	 0.28 	
 47. 	 ТЕР 08-08-005-01
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) 	 2.2848 	1 143.49 	57.60 	 2 613 	 261 	132 	14.9 	34.1 	
			 114.10 	 5.16 			 12 	 0.44 	 1 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 48. 	 ТЕРр 61-31-1
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 	 0.5264 	1 825.07 	1.87 	 961 	 562 	1 	131 	69.2 	
			 1 068.28 							
 49. 	 ТЕРр 62-25-1
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.5264 	339.69 	26.45 	 179 	 17 	14 	4.29 	2.26 	
			 32.39 							
 50. 	 ТЕРр 62-25-7
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.5264 	983.37 	1.83 	 518 	 93 	1 	23.6 	12.4 	
			 176.06 							
 51. 	 ТЕР 15-04-014-03
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.5264 	632.93 	5.53 	 333 	 33 	3 	7.75 	4.08 	
			 63.02 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 52. 	 ТЕРр 60-16-2
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода 	 0.516 	131.34 		 68 	 33 		9.24 	4.77 	
			 64.22 							
 53. 	 ТЕРр 65-38-1
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 1 	23.63 		 24 	 13 		1.76 	1.76 	
			 12.82 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ] 	
	Начисления: Н5= 0.56 	
 54. 	 ТССЦ 103-0913
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм, м 	 4 	69.47 		 278 					
										
 55. 	 ТЕР 26-01-017-01
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода 	 0.4 	136.50 	27.00 	 55 	 14 	11 	4.05 	1.62 	
			 35.10 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ];  ТССЦ 104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 56. 	 ТССЦ 104-0278
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм, м 	 4 	67.30 		 269 					
										
 57. 	 ТЕРр 58-22-2
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.42 	586.13 	0.46 	 246 	 36 		12.2 	5.1 	
			 86.89 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
 58. 	 ТЕРр 58-10-1
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.42 	6 114.64 	6.05 	 2 568 	 65 	3 	20.6 	8.66 	
			 153.74 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
 59. 	 ТЕРр 58-10-3
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.12 	3 474.26 	3.72 	 417 	 32 		35.8 	4.29 	
			 266.95 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
 60. 	 ТЕРр 58-10-5
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.06 	3 530.15 	3.72 	 212 	 13 		29.7 	1.78 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
 61. 	 ТЕРр 58-10-6
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.06 	7 007.15 	3.72 	 420 	 13 		29.7 	1.78 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
 62. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 4.932 	715.49 	7.26 	 3 529 	 1 863 	36 	50 	247 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 63. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 43.59 	44.25 	33.93 	 1 929 	 173 	1 479 	0.58 	25.2 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 64. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 43.59 	14.02 	14.02 	 611 		611 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				114 754 	18 682 	11 134 		2400 	
							334 		36.7 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				111 909 	18 496 	9 041 		2373 	
							334 		36.7 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				37 537 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 9, 10, 13, 19, 20, 57-61; %=99 - по стр. 2, 39; %=108 - по стр. 4, 7; %=95 - по стр. 8, 27, 38, 45, 51; %=90 - по стр. 16, 31, 32, 34, 55; %=106 - по стр. 21, 28, 37, 40; %=111 - по стр. 29; %=78 - по стр. 35, 46, 52; %=85 - по стр. 36; %=110 - по стр. 47, 62; %=79 - по стр. 48; %=80 - по стр. 49, 50) 				18 234 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 9, 10, 13, 19, 20, 57-61; %=60 - по стр. 2, 16, 31, 32, 34, 39, 55; %=55 - по стр. 4, 7; %=47 - по стр. 8, 27, 38, 45, 51; %=54 - по стр. 21, 28, 37, 40; %=64 - по стр. 29; %=50 - по стр. 35, 48-50; %=80 - по стр. 36; %=63 - по стр. 46, 52; %=68 - по стр. 47, 62) 				11 250 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				141 393 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				302 	13 			1.76 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 53) 				13 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53) 				8 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				323 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				2 543 	173 	2 093 		25.2 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 63) 				173 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63) 				104 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				2 543 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				144 259 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				18 247 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				11 258