Объект:	"Дом жилой для служащих фабрики Брюханова, кон. XIX в.", г. Кострома, ул. Симановского, д. 96
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши	
Сметная стоимость:	139.31	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.02	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	15.71	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	
	Раздел 1.  Разборка элементов крыши	
	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	3.206	88.80	15.65	285	235	50	10.73	34.38	
			73.15							
	Накладные расходы	99%			233					
	Сметная прибыль	60%			141					
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.206	180.41	48.71	578	422	156	18.95	60.75	
			131.70	6.79			22	0.58	1.84	
	Накладные расходы	83%			369					
	Сметная прибыль	65%			289					
3.	ТЕР 11-01-002-02 
Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	32	82.52	62.91	2 641	628	2 013	2.53	80.96	
			19.61	5.63			180	0.64	20.48	
	Начисления: Н3= 1.25*0.8, Н4= 1.25*0.8, Н5= 1.25*0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			897					
	Сметная прибыль	64%			517					
4.	ТЕРр 56-2-1 
Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов	0.0111	307.58	17.89	3	3		41.33	0.46	
			289.69	6.09				0.6	0.01	
	Накладные расходы	82%			2					
	Сметная прибыль	62%			2					
5.	ТЕРр 56-1-3 
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах, 100 коробок	0.02	650.56		13	13		90.99	1.82	
			650.56							
	Накладные расходы	82%			11					
	Сметная прибыль	62%			8					
6.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.27	268.35	29.81	72	64	8	36.09	9.74	
			238.54	10.15			3	1	0.27	
	Накладные расходы	85%			57					
	Сметная прибыль	80%			54					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				3 592	1 365	2 227		188.11	
							205		22.6	
	
	Раздел 2.  Устройство элементов крыши	
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.5002	3 457.10	37.69	5 186	558	57	49.84	74.77	
			371.79							
	Накладные расходы	83%			463					
	Сметная прибыль	65%			363					
8.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.12	4 592.81	69.24	551	179	8	200.26	24.03	
			1 493.96							
	Накладные расходы	83%			149					
	Сметная прибыль	65%			116					
9.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	1.458	658.21	57.89	960	367	84	34.63	50.49	
			251.75	2.77			4	0.23	0.34	
	Вычт.ресурсы:  102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ];  102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ];  102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			393					
	Сметная прибыль	54%			200					
10.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	4.786	454.07	50.03	2 173	1 135	239	32.34	154.8	
			237.09							
	Вычт.ресурсы:  102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ];  102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ];  102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			1 203					
	Сметная прибыль	54%			613					
11.	102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	0.5481	1 254.01		687					
										
12.	102-0032 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3	6.0081	2 048.20		12 306					
										
13.	ТЕРр 69-2-4 
Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий	1.4	120.95	23.04	169	137	32	13.13	18.38	
			97.91							
	Накладные расходы	78%			107					
	Сметная прибыль	50%			69					
14.	ТЕРр 69-2-5 
Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	5.18	30.30	5.78	157	127	30	3.29	17.03	
			24.53							
	Накладные расходы	78%			99					
	Сметная прибыль	50%			64					
15.	ТЕРр 69-2-6 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий	0.628	42.38	8.06	27	22	5	4.6	2.89	
			34.31							
	Накладные расходы	78%			17					
	Сметная прибыль	50%			11					
16.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	1.4	139.72	3.89	196	190	5	17.11	23.95	
			135.83							
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	81%			154					
	Сметная прибыль	72%			137					
17.	101-1391 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 14 мм длиной 400, 500 мм, т	0.04926	11 981.44		590					
										
	Объем: 49.255/1000									
18.	101-1400 
Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм, т	0.03917	11 689.06		458					
										
	Объем: 34*1.152/1000									
19.	101-0130 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 12-14 мм, т	0.01018	19 381.39		197					
										
	Объем: 424*0.024/1000									
20.	101-0131 
Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т	0.00449	19 525.84		88					
										
	Объем: 136*0.033/1000									
21.	101-2045 
Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм, кг	2.12	25.21		53					
										
	Объем: 212*0.01									
22.	101-2046 
Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг	0.748	27.91		21					
										
	Объем: 68*0.011									
23.	ТЕР 10-01-032-01 
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0111	31 687.87	601.81	352	80	7	861.06	9.56	
			7 164.04							
	Вычт.ресурсы:  203-0556:[ М-(5483.40=74.10*74) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			85					
	Сметная прибыль	54%			43					
24.	203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.11	400.71		445					
										
25.	101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
26.	101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
27.	101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
28.	ТЕР 15-04-038-03 
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.01776	1 708.42	10.84	30	22		156.23	2.77	
			1 224.82	0.16				0.02		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	95%			21					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			10					
		=(55*0.85)								
29.	ТЕР 12-01-026-03 
Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при сложной кровле, 100 м2 кровли	3.206	6 820.96	334.41	21 868	2 586	1 072	101.57	325.65	
			806.50	3.14			10	0.27	0.85	
	Вычт.ресурсы:  102-0060:[ М-(4301.25=1254.01*3.43) ];  113-8079:[ М-(548.62=6.80*80.68) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	108%			2 804					
	Сметная прибыль	55%			1 428					
30.	102-0056 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3	7.279	1 358.50		9 889					
										
31.	ТЕР 10-01-093-01 
Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор", 100 м2 обрабатываемой поверхности	-3.206	196.60	100.33	-630	-303	-322	12.91	-41.39	
			94.62	0.95			-3	0.09	-0.3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			-324					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			-165					
		=(63*0.85)								
32.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.412	332.83	176.77	2 134	990	1 133	18.56	118.99	
			154.40	2.22			14	0.22	1.4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	90%			904					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			602					
		=(70*0.85)								
33.	С113-9005-1 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	173.124	5.35		927					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
34.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.173	30.69	30.69	5		5			
										
	Объем: 173.124/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
35.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	837.66	1.04	201	81		47.25	11.34	
			337.84							
	Накладные расходы	83%			67					
	Сметная прибыль	65%			53					
36.	ТЕРр 58-22-2 
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.24	693.77	1.04	167	47		27.13	6.51	
			193.95							
	Накладные расходы	83%			39					
	Сметная прибыль	65%			31					
37.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.48	358.66	13.50	172	165	6	46	22.08	
			343.16							
	Вычт.ресурсы:  201-1101:[ М-(5952.86=51.99*114.5) ]	
	Накладные расходы	83%			137					
	Сметная прибыль	65%			107					
38.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	605.76	8.30	97	95	1	79.88	12.78	
			595.86							
	Вычт.ресурсы:  201-1102:[ М-(3202.00=32.02*100) ]	
	Накладные расходы	83%			79					
	Сметная прибыль	65%			62					
39.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	505.06	8.30	40	40	1	66.38	5.31	
			495.16							
	Вычт.ресурсы:  201-1103:[ М-(3303.00=33.03*100) ]	
	Накладные расходы	83%			33					
	Сметная прибыль	65%			26					
40.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	505.06	8.30	40	40	1	66.38	5.31	
			495.16							
	Вычт.ресурсы:  301-1104:[ М-(6780.00=67.80*100) ]	
	Накладные расходы	83%			33					
	Сметная прибыль	65%			26					
41.	301-5895 
Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	16	357.80		5 725					
										
42.	301-5897 
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	16	83.12		1 330					
										
43.	301-5899 
Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	8	83.12		665					
										
44.	301-5889 
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.	8	271.07		2 169					
										
45.	031001 
Автогидроподъемники высотой подъема 12 м, маш.-ч	16	82.40	82.40	1 318		1 318			
				10.15			162	1	16	
46.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.405	147.40		60	33		11.55	4.68	
			80.28							
	Объем: 3*7.5+4*4.5									
	Накладные расходы	78%			26					
	Сметная прибыль	63%			21					
47.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	7 968.76	298.89	80	57	3	761.51	7.62	
			5 680.89	58.98			1	5.54	0.06	
	Накладные расходы	78%			45					
	Сметная прибыль	63%			37					
48.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	4 315.11	112.16	43	31	1	420.46	4.2	
			3 136.65	22.10				2.08	0.02	
	Накладные расходы	78%			24					
	Сметная прибыль	63%			20					
49.	404-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	0.123	1 735.07		213					
										
50.	ТЕР 12-01-011-01 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	2	406.13	1.30	812	41	3	2.77	5.55	
			20.70							
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	108%			44					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			23					
		=(65*0.85)								
51.	ТЕР 12-01-011-02 
На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01, 1 колпак	2	204.31	1.30	409	21	3	1.39	2.79	
			10.41							
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	108%			23					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			12					
		=(65*0.85)								
52.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.27	3 667.41	118.89	990	414	32	205.56	55.5	
			1 533.50							
	Вычт.ресурсы:  203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	106%			439					
	Сметная прибыль	54%			224					
53.	102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.675	1 306.25		882					
										
54.	ТЕР 15-04-038-01 
Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.27	1 342.96	10.84	363	195	3	92.03	24.85	
			721.51	0.16				0.02		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	95%			185					
	Сметная прибыль	47%			92					
55.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.7064	811.73	9.08	3 820	2 222	43	62.53	294.3	
			472.12							
	Объем: 78.44*6									
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15	
	Накладные расходы	110%			2 444					
	Сметная прибыль	68%			1 511					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				78 580	9 572	3 770		1244.74	
							188		18.37	
	
	Раздел 3.  Утепление перекрытия	
	
56.	ТЕР 26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.94	152.28	25.95	295	245	50	16.51	32.04	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			221					
	Сметная прибыль	60%			147					
57.	101-5074 
Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2	223.1	4.24		946					
										
58.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	38.8	167.45	68.53	6 497	3 838	2 659	12.17	472.08	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3 454					
	Сметная прибыль	60%			2 303					
59.	104-1703 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	39.576	556.00		22 004					
										
60.	ТЕР 26-01-055-02 
Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	1.94	152.28	25.95	295	245	50	16.51	32.04	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ];  113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ]	
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			221					
	Сметная прибыль	60%			147					
61.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	223.1	5.81		1 296					
										
62.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.265	224.58	13.37	60	39	4	20.8	5.51	
			145.81	1.73				0.17	0.05	
	Объем: 53/2									
	Вычт.ресурсы:  102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ];  102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ]	
	Накладные расходы	78%			30					
	Сметная прибыль	50%			20					
63.	102-0058 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта, м3	0.429	959.50		412					
										
64.	102-0082 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта, м3	0.53	522.51		277					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				32 082	4 367	2 763		541.67	
									0.05	
	
	Раздел 4.  Прочие работы	
	
65.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.34	44.25	33.93	103	9	79	0.58	1.35	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			9					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
66.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	21.04	3.76	3.26	79		69			
				0.31			6	0.02	0.5	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			6					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			4					
67.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.38	14.02	14.02	328		328			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				510	9	476		1.35	
							6		0.5	
							6		0.5	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				114 764	15 313	9 236		1975.87	
							399		41.52	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				104 164	15 114	8 750		1950.57	
							393		41.02	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				51 623					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 2, 7, 8, 35-40; %=111 - по стр. 3; %=82 - по стр. 4, 5; %=85 - по стр. 6; %=106 - по стр. 9, 10, 23, 31, 52; %=78 - по стр. 13-15, 46-48, 62; %=95 - по стр. 28, 54; %=108 - по стр. 29, 50, 51; %=90 - по стр. 32, 56, 58, 60; %=110 - по стр. 55)				15 033					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 32, 56, 58, 60; %=65 - по стр. 2, 7, 8, 35-40; %=64 - по стр. 3; %=62 - по стр. 4, 5; %=80 - по стр. 6; %=54 - по стр. 9, 10, 23, 31, 52; %=50 - по стр. 13-15, 62; %=47 - по стр. 28, 54; %=55 - по стр. 29, 50, 51; %=63 - по стр. 46-48; %=68 - по стр. 55)				9 221					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				128 418					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				196	190	5		23.95	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16)				154					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 16)				137					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				487					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				9 889					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				9 889					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				515	9	481		1.35	
							6		0.5	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 65, 66)				15					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65, 66)				9					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				515					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				139 309					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				15 187					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9 358