Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 50 	
	
 Объект: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 50_коррект 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 50 	
 Сметная стоимость: 	147.80 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	2.63 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	20.50 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.364 	62.26 	0.20 	 23 	 23 		9.1 	3.31 	
			 62.06 							
 2. 	 ТЕР 46-04-008-04
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 4.4142 	139.08 	30.64 	 614 	 479 	135 	15.9 	70.2 	
			 108.44 							
 3. 	 509-9900
(Постановление № 243-а от 15.07.2010)
Строительный мусор, т 	 6.4889 								
										
 4. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 63.12 	66.02 	50.33 	 4 167 	 990 	3 177 	2.02 	128 	
			 15.69 	 4.50 			 284 	 0.51 	 32.3 	
	Вычт.ресурсы:  409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
 5. 	 509-9900
Строительный мусор, т 	 25.2472 								
										
 6. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 3.1559 	678.98 	25.95 	 2 143 	 399 	82 	16.5 	52.1 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 7. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 63.12 	167.45 	68.53 	 10 569 	 6 244 	4 325 	12.2 	768 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 8. 	 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 64.3804 	324.93 		 20 919 					
										
 9. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 3.1559 	678.98 	25.95 	 2 143 	 399 	82 	16.5 	52.1 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 10. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.7032 	1 912.05 	13.37 	 1 345 	 103 	9 	20.8 	14.6 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.12 	
 11. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -4.4142 	239.10 	25.32 	 -1 055 	 -655 	-112 	21.4 	-94.2 	
			 148.38 	 3.25 			 -14 	 0.32 	 -1.41 	
	Вычт.ресурсы:  102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
 12. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 3.6506 	1 548.47 	23.91 	 5 653 	 1 652 	87 	65.1 	238 	
			 452.58 							
 13. 	 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -4.7458 	791.06 		 -3 754 					
										
 14. 	 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 4.7458 	1 254.01 		 5 951 					
										
 15. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 0.7636 	5 182.58 	95.66 	 3 957 	 735 	73 	138 	106 	
			 962.51 							
 16. 	 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -3.9707 	791.06 		 -3 141 					
										
 17. 	 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 3.9707 	1 254.01 		 4 979 					
										
 18. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 4.4142 	266.59 	141.41 	 1 177 	 545 	624 	14.8 	65.5 	
			 123.52 	 1.78 			 8 	 0.18 	 0.77 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 19. 	 С113-9005-1
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 119.183 	5.35 		 638 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 20. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.1192 	30.69 	30.69 	 4 		4 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 21. 	 ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.02 	2 160.01 	10.37 	 43 	 43 		309 	6.19 	
			 2 149.64 							
 22. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 2 	368.17 	26.78 	 736 	 114 	54 	7.62 	15.2 	
			 56.88 	 1.63 			 3 	 0.14 	 0.28 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 23. 	 203-0251
Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2 	 -1 	143.83 		 -144 					
										
 24. 	 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 1.68 	400.71 		 673 					
										
 25. 	 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 26. 	 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 27. 	 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 28. 	 ТЕР 15-04-025-07
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0269 	671.38 	2.45 	 18 	 10 		46.1 	1.24 	
			 365.88 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 29. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту (Обивка слуховых окон), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.0384 	4 673.18 	23.88 	 179 	 8 	1 	28.9 	1.11 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 30. 	 ТЕР 10-01-008-04
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.2826 	476.10 	70.27 	 135 	 115 	20 	54.4 	15.4 	
			 405.82 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 	
 31. 	 ТЕР 10-01-008-04
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.2826 	5 121.10 	109.80 	 1 447 	 165 	31 	78.2 	22.1 	
			 583.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 32. 	 ТЕР 15-04-025-01
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.2826 	1 315.69 	8.68 	 372 	 151 	2 	67.3 	19 	
			 534.35 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 33. 	 ТЕР 46-04-012-02
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 	 0.0192 	1 453.87 	230.73 	 28 	 23 	4 	173 	3.32 	
			 1 223.14 	 78.56 			 2 	 7.74 	 0.15 	
 34. 	 ТЕР 10-01-027-09
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.0192 	7 633.71 	465.95 	 147 	 36 	9 	239 	4.59 	
			 1 853.80 							
	Вычт.ресурсы:  203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 35. 	 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 1.92 	400.71 		 769 					
										
 36. 	 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 37. 	 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 38. 	 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 39. 	 ТЕР 15-04-025-07
Улучшенная окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0307 	671.38 	2.45 	 21 	 11 		46.1 	1.41 	
			 365.88 	 0.13 				 0.01 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 40. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка 	 0.1748 	4 517.11 	73.88 	 790 	 87 	13 	65.9 	11.5 	
			 497.77 	 2.95 			 1 	 0.25 	 0.04 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 41. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.5967 	1 721.48 	11.79 	 1 027 	 388 	7 	82 	48.9 	
			 650.95 	 0.13 				 0.01 	 0.01 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 42. 	 ТЕРр 58-5-3
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м 	 0.18 	6 928.62 	28.58 	 1 247 	 202 	5 	150 	27 	
			 1 119.67 							
 43. 	 ТЕР 09-05-003-01
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов 	 0.05 	111.78 	3.11 	 6 	 5 		13.7 	0.68 	
			 108.66 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 44. 	 101-0782
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т 	 0.001 	5 390.10 		 5 					
										
 45. 	 ТЕР 12-01-007-08
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли 	 4.4142 	10 003.19 	69.00 	 44 156 	 3 662 	305 	104 	461 	
			 829.55 	 7.39 			 33 	 0.63 	 2.76 	
	Вычт.ресурсы:  102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 46. 	 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -3.8404 	10 080.00 		 -38 711 					
										
 47. 	 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 3.0174 	9 435.60 		 28 471 					
										
 48. 	 ТЕРр 65-38-1
Установка частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. 	 3 	23.63 		 71 	 38 		1.76 	5.29 	
			 12.82 							
	Вычт.ресурсы:  103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ] 	
	Начисления: Н5= 0.56 	
 49. 	 103-0917
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м 	 9 	84.75 		 763 					
										
 50. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 	 0.8948 	2 917.46 	67.90 	 2 611 	 53 	61 	7.67 	6.86 	
			 59.44 	 4.28 			 4 	 0.36 	 0.32 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 51. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.4474 	1 092.76 	3.49 	 489 	 283 	2 	81.7 	36.6 	
			 633.33 	 0.13 				 0.01 	 0.01 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 52. 	 ТЕР 26-01-017-01
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода 	 0.9 	136.50 	27.00 	 123 	 32 	24 	4.05 	3.64 	
			 35.10 							
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ];  104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ];  113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ];  506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 53. 	 104-0464
Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм, м 	 9 	84.56 		 761 					
										
 54. 	 ТЕРр 60-2-1
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м 	 0.09 	1 294.60 	118.64 	 117 	 106 	11 	164 	14.8 	
			 1 175.96 	 40.40 			 4 	 3.98 	 0.36 	
 55. 	 ТЕР 08-08-005-01
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) 	 4.0902 	1 143.49 	57.60 	 4 677 	 467 	236 	14.9 	61 	
			 114.10 	 5.16 			 21 	 0.44 	 1.79 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 56. 	 ТЕРр 61-31-1
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 	 0.7466 	1 825.07 	1.87 	 1 363 	 798 	1 	131 	98.1 	
			 1 068.28 							
 57. 	 ТЕРр 62-25-1
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.7466 	339.69 	26.45 	 254 	 24 	20 	4.29 	3.2 	
			 32.39 							
 58. 	 ТЕРр 62-25-7
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности 	 0.7466 	983.37 	1.83 	 734 	 131 	1 	23.6 	17.6 	
			 176.06 							
 59. 	 ТЕР 15-04-014-03
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.7466 	632.93 	5.53 	 473 	 47 	4 	7.75 	5.79 	
			 63.02 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 60. 	 ТЕРр 60-16-2
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода 	 1.032 	131.34 		 136 	 66 		9.24 	9.54 	
			 64.22 							
 61. 	 ТЕР 20-02-009-01
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт 	 3 	8.11 	1.90 	 24 	 13 	6 	0.54 	1.62 	
			 4.34 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 62. 	 301-0277
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт. 	 3 	45.40 		 136 					
										
 63. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 5.6562 	715.49 	7.26 	 4 047 	 2 136 	41 	50 	283 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
 64. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 4.47 	44.25 	33.93 	 198 	 18 	152 	0.58 	2.58 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 65. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 40.26 	3.76 	3.26 	 150 		131 			
				 0.31 			 12 	 0.02 	 0.97 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 66. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 44.73 	14.02 	14.02 	 627 		627 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				115 791 	20 146 	10 254 		2592 	
							359 		38.5 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				113 812 	20 072 	9 334 		2582 	
							347 		37.5 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				58 477 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 11, 12, 15, 21, 42; %=99 - по стр. 2, 33; %=111 - по стр. 4; %=90 - по стр. 6, 7, 9, 18, 52; %=78 - по стр. 10, 54, 60; %=106 - по стр. 22, 29-31, 34, 40; %=95 - по стр. 28, 32, 39, 41, 51, 59; %=108 - по стр. 45, 50; %=110 - по стр. 55, 63; %=79 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57, 58) 				19 743 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 11, 12, 15, 21, 42; %=60 - по стр. 2, 6, 7, 9, 18, 33, 52; %=64 - по стр. 4; %=50 - по стр. 10, 56-58; %=54 - по стр. 22, 29-31, 34, 40; %=47 - по стр. 28, 32, 39, 41, 51, 59; %=55 - по стр. 45, 50; %=63 - по стр. 54, 60; %=68 - по стр. 55, 63) 				12 176 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				145 731 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				6 	5 			0.68 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43) 				4 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 43) 				4 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				14 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				994 	51 	6 		6.91 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 48; %=115 - по стр. 61) 				54 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48; %=71 - по стр. 61) 				32 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				1 080 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				979 	18 	914 		2.58 	
							12 		0.97 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 64, 65) 				30 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 64, 65) 				18 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				979 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				147 804 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				19 801 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				12 212