Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 53, лит. А	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 53, лит. А	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	100.64	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.56	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.16	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.8277	139.08	30.64	393	307	87	15.9	44.96043	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			304					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			183					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				880					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.1567								
										
	Объем: (2.8277)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	2.8277	139.50	41.43	394	277	117	14.38	40.662326	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			274					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			165					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				833					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.9614								
										
	Объем: (2.8277)*0.34									
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.2185	62.26	0.20	14	14		9.1	1.98835	
			62.06							
	Объем: 16.7+5.15									
	Накладные расходы	83%			12					
	Сметная прибыль	65%			9					
	Всего с НР и СП				35					
	
6.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.06	111.78	3.11	7	7		13.685	0.8211	
			108.66							
	Объем: 3*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			6					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72.25%			5					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				18					
	
7.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0012	5 390.10		6					
										
	Объем: (0.06)*0.02									
	
8.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	40.7745	66.02	50.33	2 692	640	2 052	2.024	82.527588	
			15.69	4.50			184	0.512	20.876544	
	Объем: (15.5*11.7+4.55*4.95)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	110.7%			912					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	63.75%			525					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 129					
	
10.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.0387	1 510.36	25.95	3 079	258	53	16.514	33.667092	
			126.33							
	Объем: (15.5*11.7+4.55*4.95)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			232					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			154					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 465					
	
11.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	40.7745	167.45	68.53	6 828	4 034	2 794	12.167	496.10334	
			98.92							
	Объем: (15.5*11.7+4.55*4.95)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3 631					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			2 400					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				12 859					
	
12.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	41.59	324.93		13 514					
										
	Объем: (40.7745)*1.02									
	
13.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	2.0387	1 510.36	25.95	3 079	258	53	16.514	33.667092	
			126.33							
	Объем: (15.5*11.7+4.55*4.95)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			232					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			154					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 465					
	
14.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.367	1 003.69	15.19	368	12	6	4.37	1.60379	
			32.03	1.18				0.1	0.0367	
	Объем: 15.5+4.55+4.95+11.7									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			13					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			6					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				387					
	
15.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-2.8277	239.10	25.32	-676	-420	-72	21.35	-60.371395	
			148.38	3.25			-9	0.32	-0.904864	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-356					
	Сметная прибыль	65%			-279					
	Всего с НР и СП				-1 311					
	
16.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.822	3 784.53	66.25	3 111	547	54	95.69	78.65718	
			665.05							
	Объем: (16.7+5.15)*0,5*2+16.7*2*1+5.15*2*1+11.7*1+4.95*1									
	Накладные расходы	83%			454					
	Сметная прибыль	65%			356					
	Всего с НР и СП				3 921					
	
17.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-2.6304	940.51		-2 474					
										
	Объем: (0.822)*(-3.2)									
	
18.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	2.6304	1 306.25		3 436					
										
	Объем: (0.822)*3.2									
	
19.	ТЕРр 58-18-1 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.8483	1 096.27	15.34	930	269	13	45.7	38.76731	
			317.62							
	Объем: 282.77*0.3									
	Накладные расходы	83%			223					
	Сметная прибыль	65%			175					
	Всего с НР и СП				1 328					
	
20.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-0.6786	940.51		-638					
										
	Объем: (0.84831)*(-0.8)									
	
21.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.6786	1 306.25		886					
										
	Объем: (0.84831)*0.8									
	
22.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.8277	266.59	141.41	754	349	400	14.8465	41.981448	
			123.52	1.78			5	0.175	0.4948475	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			319					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			211					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 283					
	
23.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	76.3479	5.26		401					
										
	Объем: (2.8277)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.77	
	
24.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0763	30.69	30.69	2		2			
										
	Объем: (2.8277)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	
25.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	2.8277	13 498.00	73.55	38 168	2 546	208	113.39	320.6329	
			900.31	7.98			23	0.675	1.9086975	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 775					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			1 419					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				42 362					
	
26.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-2.7542	10 080.00		-27 762					
										
	Объем: (2.8277)*(-0.974)									
	
27.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.164	9 435.60		20 419					
										
	Объем: (2.8277*0.974)/0.7*0.55									
	
28.	ТЕР 10-01-008-04 
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.445	476.10	70.27	212	181	31	54.4	24.208	
			405.82							
	Объем: ((1/2*3.6*11.7*2-1.6*1-0.32*0.32)+(1/2*1.65*4.95))									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106.2%			192					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			97					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				501					
	
29.	ТЕР 10-01-008-04 
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.445	5 121.10	109.80	2 279	260	49	78.2	34.799	
			583.37							
	Объем: ((1/2*3.6*11.7*2-1.6*1-0.32*0.32)+(1/2*1.65*4.95))									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			276					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			139					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 694					
	
30.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.445	1 315.69	8.68	585	238	4	67.298	29.94761	
			534.35	0.13				0.0125	0.0055625	
	Объем: ((1/2*3.6*11.7*2-1.6*1-0.32*0.32)+(1/2*1.65*4.95))									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			225					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			111					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				921					
	
31.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (во фронтонах), 100 м2	0.017	1 453.87	230.73	25	21	4	172.76	2.93692	
			1 223.14	78.56			1	7.74	0.13158	
	Объем: 1.6*1+0.32*0.32									
	Накладные расходы	99%			22					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	59.5%			13					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				60					
	
32.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.017	7 633.71	465.95	130	32	8	239.2	4.0664	
			1 853.80							
	Объем: 1.6*1+0.32*0.32									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			34					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			17					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				181					
	
33.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.7024	400.71		682					
										
	Объем: 1.6*1+0.32*0.32									
	
34.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
	Объем: 4*2									
	
35.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
	Объем: 1*2									
	
36.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
	Объем: 1*2									
	
37.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза), 100 м2 подшивки	0.4323	214.68	23.85	93	82	10	28.87	12.480501	
			190.83	8.12			4	0.8	0.34584	
	Объем: (11.7*2+16.7*2+5.15*2+4.95)*0.6									
	Накладные расходы	85%			73					
	Сметная прибыль	80%			69					
	Всего с НР и СП				235					
	
38.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки (карниза), 100 м2 потолка	0.4323	4 517.11	73.88	1 953	215	32	65.9295	28.501323	
			497.77	2.95			1	0.25	0.108075	
	Объем: (11.7*2+16.7*2+5.15*2+4.95)*0.6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106.2%			229					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	53.55%			116					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 298					
	
39.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4323	1 721.48	11.79	744	281	5	81.9835	35.441467	
			650.95	0.13				0.0125	0.0054038	
	Объем: (11.7*2+16.7*2+5.15*2+4.95)*0.6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			266					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			131					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 141					
	
40.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.9528	715.49	7.26	2 113	1 115	21	50.025	147.71382	
			377.69							
	Объем: (15.5*2+11.7*2+4.55*2)*4.65									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	109.8%			1 224					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			758					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 095					
	
41.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.03	1 294.60	118.64	39	35	4	164.47	4.9341	
			1 175.96	40.40			1	3.98	0.1194	
	Накладные расходы	78%			28					
	Сметная прибыль	63%			23					
	Всего с НР и СП				90					
	
42.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.191	131.34		25	12		9.24	1.76484	
			64.22							
	Объем: 3.5*3+3+2.8*2									
	Накладные расходы	78%			9					
	Сметная прибыль	63%			8					
	Всего с НР и СП				42					
	
43.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	0.8279	1 143.49	57.60	947	94	48	14.9155	12.348542	
			114.10	5.16			4	0.4375	0.3622063	
	Объем: 0.51*0.51*1+0.68*0.55*1+0.38*0.51*1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	109.8%			108					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			67					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 121					
	
44.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0628	1 542.15	71.90	97	43	5	81.512	5.1189536	
			686.33	38.15			2	3.475	0.21823	
	Объем: (0.51+0.51+0.68+0.55+0.38+0.51)*2*1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			43					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			21					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				161					
	
45.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0628	339.69	26.45	21	2	2	4.29	0.269412	
			32.39							
	Объем: (0.51+0.51+0.68+0.55+0.38+0.51)*2*1									
	Накладные расходы	80%			2					
	Сметная прибыль	50%			1					
	Всего с НР и СП				24					
	
46.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.0628	983.37	1.83	62	11		23.6	1.48208	
			176.06							
	Объем: (0.51+0.51+0.68+0.55+0.38+0.51)*2*1									
	Накладные расходы	80%			9					
	Сметная прибыль	50%			6					
	Всего с НР и СП				76					
	
47.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0628	632.93	5.53	40	4		7.751	0.4867628	
			63.02							
	Объем: (0.51+0.51+0.68+0.55+0.38+0.51)*2*1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	94.5%			4					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	46.75%			2					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				46					
	
48.	ТЕР 12-01-009-02 
Разборка желобов подвесных, 100 м желобов	0.334	179.64	15.62	60	55	5	21.987	7.343658	
			164.02	1.32				0.112	0.037408	
	Объем: (15.5+1.2)*2									
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	108%			59					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55.25%			30					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				150					
	
49.	ТЕРр 58-10-6 
Устройство воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	7 007.15	3.72	561	18		29.736	2.37888	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			15					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				588					
	
50.	ТЕРр 58-10-1 
Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.372	6 114.64	6.05	2 275	57	2	20.608	7.666176	
			153.74							
	Объем: 4.65*8									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			47					
	Сметная прибыль	65%			37					
	Всего с НР и СП				2 359					
	
51.	ТЕРр 58-10-3 
Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	3 474.26	3.72	486	37	1	35.784	5.00976	
			266.95							
	Объем: 2*6+2									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			31					
	Сметная прибыль	65%			24					
	Всего с НР и СП				541					
	
52.	ТЕРр 58-10-5 
Устройство отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	3 530.15	3.72	282	18		29.736	2.37888	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			15					
	Сметная прибыль	65%			12					
	Всего с НР и СП				309					
	
53.	ТЕРр 58-22-2 
Устройство ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.24	586.13	0.46	141	21		12.152	2.91648	
			86.89							
	Объем: 3*8									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				172					
	
54.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.59	44.26	33.93	114	10	88	0.5777	1.496243	
			3.97							
	Объем: (16.31+9.59)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			10					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			6					
	
55.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	23.31	3.76	3.26	87		76			
				0.31			7	0.024	0.55944	
	Объем: (16.31+9.59)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			7					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			4					
	
56.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	25.9	14.03	14.03	363		363			
										
	Объем: (16.31+9.59)									
	Поправки: ПЗ: *5.88/5.37	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				81 492	11 940	6 525		1531.3584	
							223		24.305071	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				80 919	11 923	5 996		1529.041	
							216		23.745631	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				21 252					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 31; %=83 - по стр. 5, 15, 16, 19, 49-53; %=110.7 - по стр. 8; %=90 - по стр. 10, 11, 13, 22; %=106.2 - по стр. 14, 28, 29, 32, 38; %=108 - по стр. 25, 48; %=94.5 - по стр. 30, 39, 44, 47; %=85 - по стр. 37; %=109.8 - по стр. 40, 43; %=78 - по стр. 41, 42; %=80 - по стр. 45, 46)				11 952					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 3, 10, 11, 13, 22, 31; %=65 - по стр. 5, 15, 16, 19, 49-53; %=63.75 - по стр. 8; %=53.55 - по стр. 14, 28, 29, 32, 38; %=55.25 - по стр. 25, 48; %=46.75 - по стр. 30, 39, 44, 47; %=80 - по стр. 37; %=68 - по стр. 40, 43; %=63 - по стр. 41, 42; %=50 - по стр. 45, 46)				7 184					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				100 055					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7	7			0.8211	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6)				6					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 6)				5					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				566	10	529		1.496243	
							7		0.55944	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 54, 55)				17					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 54, 55)				10					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				566					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				100 639					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				11 958					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 189					

Составил:	Главный специалист                                                  Фокина Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)