Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.69а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.69а	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	87.41	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.62	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.54	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕРр 58-14-1 
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами, 100 м2 покрытия	2.3402	1 907.13	114.81	4 463	2 759	269	148.46	347.42609	
			1 178.77	22.13			52	2.18	5.101636	
	Накладные расходы	83%			2 333					
	Сметная прибыль	65%			1 827					
	Всего с НР и СП				8 623					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.7903								
										
	Объем: (2.3402)*0.765									
	
3.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	1.7903	9 435.60		16 893					
										
	Объем: (2.3402)*0.765									
	
4.	ТЕРр 58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.3698	1 548.47	23.91	2 121	620	33	65.12	89.201376	
			452.58							
	Объем: 234.02-((13.68+13.75)*2+42.18)*1									
	Накладные расходы	83%			515					
	Сметная прибыль	65%			403					
	Всего с НР и СП				3 039					
	
5.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-1.7807	791.06		-1 409					
										
	Объем: (1.3698)*(-1.3)									
	
6.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.7807	1 254.01		2 233					
										
	Объем: (1.3698)*1.3									
	
7.	ТЕРр 58-18-5 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.9704	5 182.58	95.66	5 029	934	93	138.49	134.3907	
			962.51							
	Объем: ((13.68+13.75)*2+42.18)*1									
	Накладные расходы	83%			775					
	Сметная прибыль	65%			607					
	Всего с НР и СП				6 411					
	
8.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-5.0461	791.06		-3 992					
										
	Объем: (0.9704)*(-5.2)									
	
9.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	5.0461	1 254.01		6 328					
										
	Объем: (0.9704)*5.2									
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	4 280.17	55.39	257	72	3	160.21	9.6126	
			1 195.17							
	Накладные расходы	83%			60					
	Сметная прибыль	65%			47					
	Всего с НР и СП				364					
	
11.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	5	116.03	29.30	580	158	147	4.24	21.2	
			31.63							
	Накладные расходы	83%			131					
	Сметная прибыль	65%			103					
	Всего с НР и СП				814					
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.08	6 928.62	28.58	554	90	2	150.09	12.0072	
			1 119.67							
	Накладные расходы	83%			75					
	Сметная прибыль	65%			59					
	Всего с НР и СП				687					
	
13.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.428	2 192.01	46.31	938	86	20	27.7035	11.857098	
			201.40	2.21			1	0.1875	0.08025	
	Объем: (0.2*0.05*5.1*4+0.2*0.05*5.6*4)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			92					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			47					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 077					
	
14.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.03	111.78	3.11	3	3		13.685	0.41055	
			108.66							
	Объем: 1*3									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			2					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			2					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				8					
	
15.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.0006	5 390.10		3					
										
	Объем: (0.03)*0.02									
	
16.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.3402	266.59	141.41	624	289	331	14.8465	34.743779	
			123.52	1.78			4	0.175	0.409535	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			264					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			176					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 064					
	
17.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	63.1854	5.37		339					
										
	Объем: (2.3402)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
18.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0632	30.69	30.69	2		2			
										
	Объем: (2.3402)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
19.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	34.155	66.02	50.33	2 255	536	1 719	2.024	69.12972	
			15.69	4.50			154	0.512	17.48736	
	Объем: 12.42*13.75*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			766					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			442					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 463					
	
21.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	34.155	167.45	68.53	5 719	3 379	2 340	12.167	415.56389	
			98.92							
	Объем: 12.42*13.75*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3 041					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2 027					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				10 788					
	
22.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	34.8381	324.93		11 320					
										
	Объем: (34.155)*1.02									
	
23.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.2617	1 912.05	13.37	500	38	3	20.8	5.44336	
			145.81	1.73				0.17	0.044489	
	Объем: 12.42+13.75									
	Накладные расходы	78%			30					
	Сметная прибыль	50%			19					
	Всего с НР и СП				549					
	
24.	ТЕР 10-01-008-05 
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.395	914.30	60.87	361	337	24	114.4	45.188	
			853.42							
	Объем: (13.68+13.75)*2*0.72									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			357					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			182					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				900					
	
25.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.395	5 133.42	95.11	2 028	485	38	164.45	64.95775	
			1 226.80							
	Объем: (13.68+13.75)*2*0.72									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			514					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			262					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 804					
	
26.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8229	1 721.48	11.79	1 417	536	10	81.9835	67.464222	
			650.95	0.13				0.0125	0.0102863	
	Объем: (13.68+13.75)*2*1.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			509					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			252					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 178					
	
27.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.01	7 633.71	465.95	76	19	5	239.2	2.392	
			1 853.80							
	Объем: 1*1									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			20					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			10					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				106					
	
28.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1	400.71		401					
										
	Объем: 1*1									
	
29.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	4	10.67		43					

30.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					

31.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					

32.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	163.38		163	23		3.15	3.15	
			22.90							
	Накладные расходы	103%			24					
	Сметная прибыль	60%			14					
	Всего с НР и СП				200					
	
33.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.07	1 532.58	68.14	107	13	5	21.6775	1.517425	
			185.13							
	Объем: 0.014+0.006+0.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			12					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			8					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				127					
	
34.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.064	1 294.60	118.64	83	75	8	164.47	10.52608	
			1 175.96	40.40			3	3.98	0.25472	
	Объем: 3.2*2									
	Накладные расходы	78%			61					
	Сметная прибыль	63%			49					
	Всего с НР и СП				193					
	
35.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	2.089	1 143.49	57.60	2 389	238	120	14.9155	31.15848	
			114.10	5.16			11	0.4375	0.9139375	
	Объем: 0.64*0.51*3.2*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			274					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			169					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 832					
	
36.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.3	851.16	2.49	255	40	1	18.6	5.58	
			132.99							
	Накладные расходы	83%			33					
	Сметная прибыль	65%			26					
	Всего с НР и СП				314					
	
37.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.064	131.34		8	4		9.24	0.59136	
			64.22							
	Объем: 3.2*2									
	Накладные расходы	78%			3					
	Сметная прибыль	63%			3					
	Всего с НР и СП				14					
	
38.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1472	1 542.15	71.90	227	101	11	81.512	11.998566	
			686.33	38.15			6	3.475	0.51152	
	Объем: (0.51+0.64)*2*3.2*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			102					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			50					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				379					
	
39.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.1472	339.69	26.45	50	5	4	4.29	0.631488	
			32.39							
	Объем: (0.51+0.64)*2*3.2*2									
	Накладные расходы	80%			4					
	Сметная прибыль	50%			3					
	Всего с НР и СП				57					
	
40.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.1472	983.37	1.83	145	26		23.6	3.47392	
			176.06							
	Объем: (0.51+0.64)*2*3.2*2									
	Накладные расходы	80%			21					
	Сметная прибыль	50%			13					
	Всего с НР и СП				179					
	
41.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1472	632.93	5.53	93	9	1	7.751	1.1409472	
			63.02							
	Объем: (0.51+0.64)*2*3.2*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			9					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			4					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				106					
	
42.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	7 007.15	3.72	280	9		29.736	1.18944	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			7					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				293					
	
43.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	6 114.64	6.05	1 468	37	1	20.608	4.94592	
			153.74							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			31					
	Сметная прибыль	65%			24					
	Всего с НР и СП				1 523					
	
44.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	3 474.26	3.72	417	32		35.784	4.29408	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			27					
	Сметная прибыль	65%			21					
	Всего с НР и СП				464					
	
45.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	3 530.15	3.72	141	9		29.736	1.18944	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			7					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				154					
	
46.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.2	586.13	0.46	117	17		12.152	2.4304	
			86.89							
	Объем: 4*5									
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			14					
	Сметная прибыль	65%			11					
	Всего с НР и СП				142					
	
47.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.4806	715.49	7.26	2 490	1 315	25	50.025	174.11702	
			377.69							
	Объем: (13.75+12.42)*2*6.65									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 447					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			894					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 831					
	
48.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.325	44.28	33.94	102	9	79	0.5777	1.3431525	
			3.98							
	Объем: (9.59+13.66)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			9					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
	
49.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	20.925	3.76	3.26	78		68			
				0.31			6	0.024	0.5022	
	Объем: (9.59+13.66)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			6					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			4					
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.25	14.03	14.03	326		326			
										
	Объем: (9.59+13.66)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				68 085	12 303	5 688		1590.2661	
							237		25.315934	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				67 411	12 268	5 213		1585.3624	
							231		24.813734	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				17 400					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4, 7, 10-12, 36, 42-46; %=106 - по стр. 13, 24, 25, 27; %=90 - по стр. 16, 21, 33; %=111 - по стр. 19; %=78 - по стр. 23, 34, 37; %=95 - по стр. 26, 38, 41; %=110 - по стр. 35, 47; %=80 - по стр. 39, 40)				11 532					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 7, 10-12, 36, 42-46; %=54 - по стр. 13, 24, 25, 27; %=60 - по стр. 16, 21, 33; %=64 - по стр. 19; %=50 - по стр. 23, 39, 40; %=47 - по стр. 26, 38, 41; %=63 - по стр. 34, 37; %=68 - по стр. 35, 47)				7 749					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				86 692					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3	3			0.41055	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 14)				2					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 14)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				163	23			3.15	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 32)				24					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)				14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				201					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				508	9	475		1.3431525	
							6		0.5022	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 48, 49)				15					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48, 49)				9					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				508					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				87 408					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				11 558					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 765					

Составил:	Главный специалист                                                  Фокина Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)