Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Костромской район, п. Паточного Завода, д.11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Костромской район, п. Паточного Завода, д.11	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	101.73	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.61	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.67	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.345	139.08	30.64	465	363	102	15.9	53.186	
			108.44							
	Накладные расходы	99%			359					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			218					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 042					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.9172								
										
	Объем: (3.345)*1.47									
	
3.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под  асбестоцементом), 100 м2 покрытия	3.345	139.50	41.43	467	328	139	14.38	48.101	
			98.07							
	Накладные расходы	99%			325					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			197					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				989					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.1373								
										
	Объем: (3.345)*0.34									
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.4896	62.26	0.20	30	30		9.1	4.4554	
			62.06							
	Объем: 7.2+10.44*4									
	Накладные расходы	83%			25					
	Сметная прибыль	65%			20					
	Всего с НР и СП				74					
	
6.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-3.345	173.70	25.32	-581	-496	-85	21.35	-71.416	
			148.38	3.25			-11	0.32	-1.0704	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-421					
	Сметная прибыль	65%			-330					
	Всего с НР и СП				-1 331					
	
7.	ТЕРр 58-18-1 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.1708	1 096.27	15.34	1 284	372	18	45.7	53.506	
			317.62							
	Объем: 334.5*0.35									
	Накладные расходы	83%			309					
	Сметная прибыль	65%			242					
	Всего с НР и СП				1 835					
	
8.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-0.9366	940.51		-881					
										
	Объем: (1.17075)*(-0.8)									
	
9.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.9366	1 306.25		1 223					
										
	Объем: (1.17075)*0.8									
	
10.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.81	2 192.01	46.31	1 776	163	38	27.704	22.44	
			201.40	2.21			2	0.1875	0.1519	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			175					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			89					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 040					
	
11.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	50.688	66.02	50.33	3 346	795	2 551	2.024	102.59	
			15.69	4.50			228	0.512	25.952	
	Объем: 14.4*17.6*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			1 136					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			655					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 136					
	
13.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	50.688	167.45	68.53	8 488	5 014	3 473	12.167	616.72	
			98.92							
	Объем: 14.4*17.6*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			4 513					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			3 008					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				16 009					
	
14.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	51.7018	324.93		16 799					
										
	Объем: (50.688)*1.02									
	
15.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.345	266.59	141.41	892	413	473	14.847	49.662	
			123.52	1.78			6	0.175	0.5854	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			377					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			251					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 521					
	
16.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	90.315	5.37		485					
										
	Объем: (3.345)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
17.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0903	30.69	30.69	3		3			
										
	Объем: (3.345)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
18.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	3.345	13 498.00	73.55	45 151	3 012	246	113.39	379.29	
			900.31	7.98			27	0.675	2.2579	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			3 282					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 671					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				50 105					
	
19.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-3.258	10 080.00		-32 841					
										
	Объем: (3.345)*(-0.974)									
	
20.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.5599	9 435.60		24 154					
										
	Объем: (3.345*0.974)/0.7*0.55									
	
21.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.32	1 912.05	13.37	612	47	4	20.8	6.656	
			145.81	1.73			1	0.17	0.0544	
	Объем: 17.6+14.4									
	Накладные расходы	78%			37					
	Сметная прибыль	50%			24					
	Всего с НР и СП				673					
	
22.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза из строганных досок  прим., 100 м2 подшивки	0.3641	214.68	23.85	78	69	9	28.87	10.512	
			190.83	8.12			3	0.8	0.2913	
	Объем: (18.7+14.4)*2*0.55									
	Накладные расходы	85%			61					
	Сметная прибыль	80%			58					
	Всего с НР и СП				197					
	
23.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка	0.3641	4 517.11	73.88	1 645	181	27	65.93	24.005	
			497.77	2.95			1	0.25	0.091	
	Объем: (18.7+14.4)*2*0.55									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			193					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			98					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 936					
	
24.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3641	1 721.48	11.79	627	237	4	81.984	29.85	
			650.95	0.13				0.0125	0.0046	
	Объем: (18.7+14.4)*2*0.55									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			225					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			111					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				964					
	
25.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 382.41	10.37	48	47		341.3	6.826	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			39					
	Сметная прибыль	65%			31					
	Всего с НР и СП				118					
	
26.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	296.25	26.78	593	114	54	7.6245	15.249	
			56.88	1.63			3	0.1375	0.275	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			124					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			63					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				780					
	
27.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	2.34	400.71		938					
										
	Объем: (0.35+0.6+0.35)*0.9*2									
	
28.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					
										
	Объем: 2*4									
	
29.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	4	18.01		72					
										
	Объем: 1*4									
	
30.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	4	11.94		48					
										
	Объем: 1*4									
	
31.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0225	4 673.18	23.88	105	5	1	28.865	0.6495	
			206.39							
	Объем: 1/2*2.5*0.9*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			5					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			3					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				113					
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.06	2 917.46	67.90	175	4	4	7.6705	0.4602	
			59.44	4.28				0.3625	0.0218	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			4					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			2					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				182					
	
33.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	2	23.63		47	26		1.764	3.528	
			12.82							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ]	
	Начисления: Н5= 0.56	
	Накладные расходы	103%			27					
	Сметная прибыль	60%			16					
	Всего с НР и СП				89					
	
34.	ТССЦ 103-2306 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х1000 мм, шт.	8	22.10		177					

35.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.1633	1 532.58	68.14	250	30	11	21.678	3.5399	
			185.13							
	Объем: 3.14*0.1*5.2*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			27					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			18					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				295					
	
36.	ТЕРр 60-16-3 
Прочистка дымохода из кровельной стали, 100 м дымохода	0.14	167.53		23	17		17.2	2.408	
			119.54							
	Объем: (4+3)*2									
	Накладные расходы	78%			13					
	Сметная прибыль	63%			11					
	Всего с НР и СП				47					
	
37.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	2	8.11	1.90	16	9	4	0.5405	1.081	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			10					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			6					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				33					
	
38.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	2	45.40		91					

39.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	7 184.37	6.64	287	16		53.1	2.124	
			396.13							
	Накладные расходы	83%			13					
	Сметная прибыль	65%			10					
	Всего с НР и СП				311					
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	6 240.19	10.80	1 498	66	3	36.8	8.832	
			274.53							
	Объем: 4*6									
	Накладные расходы	83%			55					
	Сметная прибыль	65%			43					
	Всего с НР и СП				1 596					
	
41.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	3 686.93	6.64	295	38	1	63.9	5.112	
			476.69							
	Объем: 2*4									
	Накладные расходы	83%			32					
	Сметная прибыль	65%			25					
	Всего с НР и СП				351					
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	3 707.37	6.64	148	16		53.1	2.124	
			396.13							
	Накладные расходы	83%			13					
	Сметная прибыль	65%			10					
	Всего с НР и СП				172					
	
43.	ТЕРр 58-22-2 
Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.16	654.77	0.83	105	25		21.7	3.472	
			155.16							
	Объем: 4*4									
	Накладные расходы	83%			21					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				142					
	
44.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.84	715.49	7.26	2 747	1 450	28	50.025	192.1	
			377.69							
	Объем: (17.6+14.4)*2*6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 595					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			986					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 328					
	
45.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.89	44.28	33.94	128	11	98	0.5777	1.6696	
			3.98							
	Объем: (8.58+20.28)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			11					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			7					
	
46.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	25.97	3.76	3.26	98		85			
				0.31			8	0.024	0.6233	
	Объем: (8.58+20.28)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			8					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
	
47.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	28.86	14.03	14.03	405		405			
										
	Объем: (8.58+20.28)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				81 600	12 402	7 696		1578.7	
							268		29.238	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				80 636	12 356	7 101		1572.5	
							260		28.615	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				25 297					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3; %=83 - по стр. 5-7, 25, 39-43; %=106 - по стр. 10, 23, 26, 31; %=111 - по стр. 11; %=90 - по стр. 13, 15, 35; %=108 - по стр. 18, 32; %=78 - по стр. 21, 36; %=85 - по стр. 22; %=95 - по стр. 24; %=110 - по стр. 44)				12 537					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 13, 15, 35; %=65 - по стр. 5-7, 25, 39-43; %=54 - по стр. 10, 23, 26, 31; %=64 - по стр. 11; %=55 - по стр. 18, 32; %=50 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22; %=47 - по стр. 24; %=63 - по стр. 36; %=68 - по стр. 44)				7 531					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				100 704					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				331	35	4		4.609	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 33; %=115 - по стр. 37)				37					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 33; %=71 - по стр. 37)				22					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				390					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				633	11	591		1.6696	
							8		0.6233	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 45, 46)				19					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 45, 46)				11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				633					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				101 727					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12 574					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				7 553					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)