Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Буйский район, пгт Чистые Боры,  ул. Мира, д.4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская  область, Буйский район, пгт Чистые Боры,  ул. Мира, д.4	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	269.27	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.92	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	29.73	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (основная+лифтовая), 100 м2 покрытия	8.8912	139.50	41.43	1 240	872	368	14.38	127.85546	
			98.07							
	Объем: (14.7*31.5*2-6.3*3.3-6.46*6.705+6.075*5.7-3*2.5)									
	Накладные расходы	99%			863					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			523					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 626					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	6.9352								
										
	Объем: (8.891232)*0.78									
	
3.	ТЕР 07-05-030-09 
Разборка плит парапета массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.9	1 247.06	949.70	1 122	268	855	37.032	33.3288	
			297.37	119.61			108	10.128	9.1152	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	140%			526					
		=(155*0.9)								
	Сметная прибыль	85%			320					
		=(100*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 968					
	
5.	ТЕР 12-01-017-01 
Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.0776	342.31	177.90	2 765	1 328	1 437	21.776	175.89782	
			164.41	15.30			124	1.552	12.536435	
	Объем: (14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0856:[ М-(24.55=5.58*4.4) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(636.24=415.84*1.53) ];  ТССЦ 411-0001:[ М-(9.39=2.44*3.85) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	108%			1 568					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			799					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 132					
	
6.	ТЕР 12-01-017-02 
Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 50 мм), 100 м2 стяжки	282.715	8.14	2.10	2 300	1 708	593	0.8	226.172	
			6.04	0.23			66	0.024	6.78516	
	Объем: (14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)*35									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(42.42=415.84*0.102) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	108%			1 916					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			976					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 192					
	
7.	ТЕР 06-01-015-10 
Разборка сетки 4Вр 100х100, 1 т	1.4944	93.72	25.14	140	102	38	8.848	13.222451	
			68.57	1.32			2	0.112	0.1673728	
	Объем: 1.85/1000*(14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(257.04=9180.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5853.40=5853.40*1) ]	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	95%			99					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			57					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				296					
	
8.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя	17.3138	40.35	23.77	699	287	412	2.432	42.107162	
			16.58	2.68			46	0.272	4.7093536	
	Объем: (5.7*6.075)*0.5									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 406-0014:[ М-(171.70=166.70*1.03) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	108%			360					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			183					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 242					
	
9.	ТЕРр 58-17-2 
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли	0.3463	89.13	1.89	31	30	1	13.08	4.529604	
			87.24							
	Объем: (5.7*6.075)									
	Накладные расходы	83%			25					
	Сметная прибыль	65%			20					
	Всего с НР и СП				75					
	
10.	ТЕР 26-01-055-02 
Разборка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	8.4349	104.49	16.61	881	741	140	11.488	96.900131	
			87.88							
	Объем: (14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7)									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	90%			667					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			445					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 993					
	
11.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	8.4349	1 510.36	25.95	12 740	1 066	219	16.514	139.29394	
			126.33							
	Объем: (14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			959					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			640					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				14 339					
	
12.	ТЕР 12-01-014-02 
Утепление покрытий керамзитом (без стоимости керамзита), 1 м3 утеплителя	17.3138	60.98	37.14	1 056	413	643	3.496	60.529045	
			23.84	4.19			73	0.425	7.358365	
	Объем: (6.075*5.7)*0.5									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 406-0014:[ М-(171.70=166.70*1.03) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			525					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			267					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 848					
	
13.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.0776	1 184.49	277.98	9 568	1 909	2 245	31.303	252.85311	
			236.34	23.91			193	2.425	19.58818	
	Объем: (14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 270					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 156					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				12 994					
	
14.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (добавить до 50 мм), 100 м2 стяжки	282.715	54.38	3.28	15 373	2 455	926	1.15	325.12225	
			8.68	0.36			102	0.0375	10.601813	
	Объем: (14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)*35									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 762					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 406					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				19 541					
	
15.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	1.4944	414.59	44.90	620	168	67	14.536	21.722598	
			112.65	2.36			4	0.2	0.29888	
	Объем: 1.85/1000*(14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5853.40=5853.40*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			163					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			95					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				878					
	
16.	ТССЦ 204-0069 
Арматурные сетки сварные, т	1.4944	6 480.00		9 684					
										
	Объем: 1.85/1000*(14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)									
	
17.	ТЕР 12-01-007-10 
Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя, 100 м2 кровли	8.8912	13 841.11	173.45	123 064	5 811	1 542	85.4335	759.60634	
			653.57	16.54			147	1.4	12.44768	
	Объем: (14.7*31.5*2-6.3*3.3-6.46*6.705+6.075*5.7-3*2.5)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			6 435					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			3 277					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				132 776					
	
18.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-1.2181	10 080.00		-12 278					
										
	Объем: (8.891232)*(-0.137)									
	
19.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.9571	9 435.60		9 031					
										
	Объем: (8.8912)*0.137/0.7*0.55									
	
20.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.9193	4 818.46	11.18	9 248	1 006	21	70.25	134.83083	
			524.07	1.83			4	0.18	0.345474	
	Объем: (31.5*2+14.7*2+25.5*2+11.1*2+6.46*2+6.705*2)									
	Накладные расходы	83%			838					
	Сметная прибыль	65%			657					
	Всего с НР и СП				10 743					
	
21.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.7908	10 080.00		-7 971					
										
	Объем: (1.9193)*(-0.412)									
	
22.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.6213	9 435.60		5 862					
										
	Объем: (1.9193)*0.412/0.7*0.55									
	
23.	ТЕРр 65-6-23 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.04	30 763.31	62.07	1 231	156	2	491.4	19.656	
			3 901.72	5.58				0.55	0.022	
	Накладные расходы	103%			161					
	Сметная прибыль	60%			94					
	Всего с НР и СП				1 485					
	
24.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	3	851.16	2.49	2 553	399	7	18.6	55.8	
			132.99							
	Накладные расходы	83%			331					
	Сметная прибыль	65%			259					
	Всего с НР и СП				3 144					
	
25.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.213	10 080.00		-2 147					
										
	Объем: (3.0)*(-0.071)									
	
26.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.1674	9 435.60		1 580					
										
	Объем: (3.0*0.071)/0.7*0.55									
	
27.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	15	249.69	0.83	3 745	558	12	5.2	78	
			37.18							
	Объем: 30*5									
	Накладные расходы	83%			463					
	Сметная прибыль	65%			363					
	Всего с НР и СП				4 571					
	
28.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.315	10 080.00		-3 175					
										
	Объем: (15.0)*(-0.021)									
	
29.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.2475	9 435.60		2 335					
										
	Объем: (15.0*0.021)/0.7*0.55									
	
30.	ТЕРр 65-35-1 
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала	42.165	169.04	0.30	7 128	5 882	13	18.7	788.4855	
			139.50	0.10			4	0.01	0.42165	
	Объем: (28.11*5*30)									
	Накладные расходы	74%			4 356					
	Сметная прибыль	50%			2 943					
	Всего с НР и СП				14 427					
	
31.	ТЕР 20-02-009-01 
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	12	2.12	0.61	25	18	7	0.188	2.256	
			1.51							
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	115%			21					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			13					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				58					
	
32.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	12	8.11	1.90	97	52	23	0.5405	6.486	
			4.34							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			60					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			37					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				194					
	
33.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	12	45.40		545					

34.	ТЕР 20-02-012-03 
Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм, 1 дефлектор	2	18.10	2.16	36	32	4	2.136	4.272	
			15.94	0.05				0.004	0.008	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	115%			37					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			23					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				96					
	
35.	ТЕР 20-02-012-03 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм, 1 дефлектор	2	59.65	6.75	119	92	14	6.141	12.282	
			45.82	0.15				0.0125	0.025	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			106					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			65					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				290					
	
36.	ТССЦ 301-5676 
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 500 мм, шт.	2	1 180.57		2 361					

37.	ТЕРр 65-38-1 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	12	163.38		1 961	275		3.15	37.8	
			22.90							
	Накладные расходы	103%			283					
	Сметная прибыль	60%			165					
	Всего с НР и СП				2 409					
	
38.	ТССЦ 103-0917 
Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм, м	-18.36	84.75		-1 556					
										
	Объем: (12.0)*(-1.53)									
	
39.	ТССЦ 101-2260 
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм, м	36	13.49		486					
										
	Объем: 12*3									
	
40.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.7222	1 532.58	68.14	1 107	134	49	21.6775	15.655491	
			185.13							
	Объем: 3.14*0.1*23*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			121					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			80					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 308					
	
41.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.699	155.63		109	109		22.82	15.95118	
			155.63							
	Объем: (1.81+0.52)*2*0.5*30									
	Накладные расходы	99%			108					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			65					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				282					
	
42.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.699	1 542.15	71.90	1 078	480	50	81.512	56.976888	
			686.33	38.15			27	3.475	2.429025	
	Объем: (1.81+0.52)*2*0.5*30									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			482					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			238					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 798					
	
43.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.699	339.69	26.45	237	23	18	4.29	2.99871	
			32.39							
	Объем: (1.81+0.52)*2*0.5*30									
	Накладные расходы	80%			18					
	Сметная прибыль	50%			12					
	Всего с НР и СП				267					
	
44.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.699	983.37	1.83	687	123	1	23.6	16.4964	
			176.06							
	Объем: (1.81+0.52)*2*0.5*30									
	Накладные расходы	80%			98					
	Сметная прибыль	50%			62					
	Всего с НР и СП				847					
	
45.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.699	632.93	5.53	442	44	4	7.751	5.417949	
			63.02							
	Объем: (1.81+0.52)*2*0.5*30									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			42					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			21					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				504					
	
46.	ТЕР 12-01-012-01 
Разборка ограждение, 100 м ограждения	1.632	74.21	38.02	121	59	62	4.669	7.619808	
			36.18	2.39			4	0.203	0.331296	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	108%			68					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			35					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				224					
	
47.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.632	2 917.46	67.90	4 761	97	111	7.6705	12.518256	
			59.44	4.28			7	0.3625	0.5916	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			112					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			57					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 931					
	
48.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.816	1 092.76	3.49	892	517	3	81.719	66.682704	
			633.33	0.13				0.0125	0.0102	
	Объем: 163.2*0.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			491					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			243					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 626					
	
	ВЫХОД НА КРОВЛЮ	
	
49.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.025	6 928.62	28.58	173	28	1	150.09	3.75225	
			1 119.67							
	Накладные расходы	83%			23					
	Сметная прибыль	65%			18					
	Всего с НР и СП				214					
	
50.	ТЕРр 58-18-1 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.075	1 096.27	15.34	82	24	1	45.7	3.4275	
			317.62							
	Объем: 3*2.5									
	Накладные расходы	83%			20					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				118					
	
51.	ТССЦ 102-0072 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3	-0.06	940.51		-56					
										
	Объем: (0.075)*(-0.8)									
	
52.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	0.06	1 306.25		78					
										
	Объем: (0.075)*0.8									
	
53.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.075	8 997.59	28.44	675	73	2	129.6625	9.7246875	
			967.29	2.95				0.25	0.01875	
	Объем: 3*2.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			79					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			40					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				794					
	
54.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0587	10 080.00		-592					
										
	Объем: (0.075)*(-0.782)									
	
55.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0461	9 435.60		435					
										
	Объем: (0.075*0.782)/0.7*0.55									
	
56.	ТЕР 10-01-008-09 
Разборка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.19	139.00	13.37	26	24	3	17.57	3.3383	
			125.63							
	Объем: (3+2.5)*2*1.8-0.8*1									
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			25					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			13					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				64					
	
57.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.19	130.94	49.64	25	15	9	12.3	2.337	
			81.30	5.31			1	0.45	0.0855	
	Объем: (3+2.5)*2*1.8-0.8*1									
	Накладные расходы	86%			14					
	Сметная прибыль	70%			11					
	Всего с НР и СП				50					
	
58.	ТЕРр 53-1-4 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.19	649.36	316.56	123	63	60	51.2	9.728	
			332.80	33.89			6	2.87	0.5453	
	Объем: (3+2.5)*2*1.8-0.8*1									
	Накладные расходы	86%			59					
	Сметная прибыль	70%			48					
	Всего с НР и СП				231					
	
59.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.008	966.41	230.73	8	6	2	103.91	0.83128	
			735.68	78.56			1	7.74	0.06192	
	Объем: 0.8*1									
	Накладные расходы	99%			7					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			4					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				19					
	
60.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.018	2 304.36	40.03	41	3	1	25.875	0.46575	
			189.67							
	Объем: 0.05*0.05*1.8*4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			3					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			2					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				46					
	
61.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.19	3 360.70	58.55	639	60	11	41.745	7.93155	
			315.18							
	Объем: (3+2.5)*2*1.8-0.8*1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			64					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				735					
	
62.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.19	6 285.98	23.88	1 194	39	5	28.865	5.48435	
			206.39							
	Объем: ((3+2.5)*2*1.8-0.8*1)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			41					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			21					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 256					
	
63.	ТССЦ 509-0919 
Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм, т	-0.0608	5 040.00		-306					
										
	Объем: (0.19)*(-0.32)									
	
64.	ТЕР 10-01-039-03 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.008	24 291.10	404.83	194	8	3	132.25	1.058	
			1 036.84							
	Объем: 0.8*1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			8					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			4					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				207					
	
65.	ТЕР 15-04-025-04 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0192	1 499.52	9.71	29	16		106.6395	2.0474784	
			846.72	0.13				0.0125	0.00024	
	Объем: 0.8*1*2.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			15					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			8					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				52					
	
	ЛЮК	
	
66.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.3499	180.94	117.08	63	22	41	8.24	2.883176	
			63.86	10.12			4	1.15	0.402385	
	Объем: (3*2*0.12*0.3+(2.26*2-0.8)*0.12*0.3)									
	Накладные расходы	99%			26					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			16					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				104					
	
67.	ТЕР 08-02-001-01 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	0.3499	868.12	42.35	304	16	15	6.21	2.172879	
			45.15	5.90			2	0.5	0.17495	
	Объем: (3*2*0.12*0.3+(2.26*2-0.8)*0.12*0.3)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			20					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			12					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				336					
	
68.	ТЕР 10-01-039-05 
Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0118	1 806.82	962.15	21	10	11	114.144	1.3468992	
			844.66	103.18			1	8.736	0.1030848	
	Объем: 1.12*1.05									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			12					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			6					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				39					
	
69.	ТЕР 10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.0118	51 253.02	1 503.36	605	14	18	164.082	1.9361676	
			1 214.20	161.21			2	13.65	0.16107	
	Объем: 1.12*1.05									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			17					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			9					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				631					
	
	МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	
	
70.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6515	1 542.15	71.90	1 005	447	47	81.512	53.105068	
			686.33	38.15			25	3.475	2.2639625	
	Объем: (6.46+6.705)*2*2.57-1.4*0.9*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			448					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			222					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 675					
	
71.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.6515	339.69	26.45	221	21	17	4.29	2.794935	
			32.39							
	Объем: (6.46+6.705)*2*2.57-1.4*0.9*2									
	Накладные расходы	80%			17					
	Сметная прибыль	50%			11					
	Всего с НР и СП				248					
	
72.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.6515	983.37	1.83	641	115	1	23.6	15.3754	
			176.06							
	Объем: (6.46+6.705)*2*2.57-1.4*0.9*2									
	Накладные расходы	80%			92					
	Сметная прибыль	50%			58					
	Всего с НР и СП				791					
	
73.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6515	632.93	5.53	412	41	4	7.751	5.0497765	
			63.02							
	Объем: (6.46+6.705)*2*2.57-1.4*0.9*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			39					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			19					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				470					
	
74.	ТЕРр 62-9-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.063	1 954.01	7.96	123	67	1	140.7	8.8641	
			1 062.29	1.02				0.1	0.0063	
	Объем: 0.9*1.4*2*2.5									
	Накладные расходы	80%			54					
	Сметная прибыль	50%			34					
	Всего с НР и СП				210					
	
75.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	113.7	43.85	33.62	4 987	448	3 822	0.5777	65.68449	
			3.94							
	Объем: 9.44+6.9352+22.5+1.4944+0.63+(14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)*0.05*1.8									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.31	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			448					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			269					
	
76.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	113.7	13.90	13.90	1 580		1 580			
										
	Объем: 9.44+6.9352+22.5+1.4944+0.63+(14.1*30.9*2-6*3.2-6.46*6.705+6.075*5.7-1.81*0.52*30-3*2.5)*0.05*1.8									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.31	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				224 663	28 774	15 542		3828.6655	
							953		91.616147	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				205 663	21 819	10 077		2891.7435	
							949		91.139497	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				28 927					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 41, 59, 66; %=140 - по стр. 3; %=108 - по стр. 5, 6, 8, 12-14, 17, 46, 47, 53; %=95 - по стр. 7, 15, 42, 45, 48, 65, 70, 73; %=83 - по стр. 9, 20, 24, 27, 49, 50; %=90 - по стр. 10, 11, 40; %=80 - по стр. 43, 44, 71, 72, 74; %=106 - по стр. 56, 60-62, 64, 68, 69; %=86 - по стр. 57, 58; %=110 - по стр. 67)				23 394					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 10, 11, 40, 41, 59, 66; %=85 - по стр. 3; %=55 - по стр. 5-8, 12-15, 17, 46, 47, 53; %=65 - по стр. 9, 20, 24, 27, 49, 50; %=47 - по стр. 42, 45, 48, 65, 70, 73; %=50 - по стр. 43, 44, 71, 72, 74; %=54 - по стр. 56, 60-62, 64, 68, 69; %=70 - по стр. 57, 58; %=68 - по стр. 67)				12 856					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				241 913					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				12 433	6 507	63		871.2375	
							4		0.47665	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 23, 37; %=74 - по стр. 30; %=115 - по стр. 31, 32, 34, 35)				5 023					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 23, 37; %=50 - по стр. 30; %=71 - по стр. 31, 32, 34, 35)				3 339					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				20 795					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				6 567	448	5 402		65.68449	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 75)				448					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 75)				269					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				6 567					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				269 275					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				28 417					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				16 195					

Составил:	Главный специалист                                                  Кротова Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)