Стройка:	Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 9-ая Рабочая, д.8	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 9-ая Рабочая, д.8	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	57.09	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.11	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	8.52	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	3.3957	130.94	49.64	445	276	169	12.3	41.76711	
			81.30	5.31			18	0.45	1.528065	
	Объем: (321.91+17.66)									
	Накладные расходы	86%			253					
	Сметная прибыль	70%			206					
	Всего с НР и СП				904					
	
2.	ТЕРр 53-9-2 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм, 100 м венца	0.5204	8 345.09	500.10	4 343	1 505	260	378.08	196.75283	
			2 892.31	17.72			9	1.5	0.7806	
	Объем: (15.67+10.35)*2									
	Накладные расходы	86%			1 302					
	Сметная прибыль	70%			1 060					
	Всего с НР и СП				6 705					
	
3.	ТЕР 08-01-003-03 
Разборка гидроизоляции стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2862	248.30	128.34	71	34	37	16.08	4.602096	
			119.96							
	Объем: (15.67+10.35)*2*0.55									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	110%			37					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			23					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				132					
	
4.	ТЕР 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2862	4 064.30	200.54	1 163	49	57	23.115	6.615513	
			172.44							
	Объем: (15.67+10.35)*2*0.55									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			54					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			33					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 250					
	
5.	ТЕРр 53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	4.83	148.02		715	298		8.27	39.9441	
			61.69							
	Накладные расходы	86%			256					
	Сметная прибыль	70%			209					
	Всего с НР и СП				1 180					
	
6.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3.3957	3 360.70	58.55	11 412	1 070	199	41.745	141.7535	
			315.18							
	Объем: (321.91+17.66)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			1 134					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			578					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				13 124					
	
7.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.3957	1 315.69	8.68	4 468	1 814	29	67.298	228.52382	
			534.35	0.13				0.0125	0.0424463	
	Объем: (321.91+17.66)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			1 723					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			853					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				7 044					
	
8.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1696	8 997.59	28.44	1 526	164	5	129.6625	21.99076	
			967.29	2.95			1	0.25	0.0424	
	Объем: ((15,67+10,35)*2+1.06*16+1.6*8+0.65*4+1.2-0.78)*0.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			178					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			91					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 795					
	
9.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.6584	715.49	7.26	2 618	1 382	27	50.025	183.01146	
			377.69							
	Объем: (15.67+10.35)*2*7.03									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 520					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			940					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 078					
	
10.	ТЕР 10-01-027-09 
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов	0.012	7 633.71	465.95	92	22	6	239.2	2.8704	
			1 853.80							
	Объем: 1*0.6*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			23					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			12					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				127					
	
11.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	1.2	400.71		481					
										
	Объем: 1*0.6*2									
	
12.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	8	10.67		85					

13.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					

14.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				27 479	6 614	789		867.83159	
							28		2.3935113	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				27 479	6 614	789		867.83159	
							28		2.3935113	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				626					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2, 5; %=110 - по стр. 3, 4, 9; %=106 - по стр. 6, 10; %=95 - по стр. 7; %=108 - по стр. 8)				6 482					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 5; %=68 - по стр. 3, 4, 9; %=54 - по стр. 6, 10; %=47 - по стр. 7; %=55 - по стр. 8)				4 003					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				37 964					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				37 964					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 482					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 003					
	
	Раздел 2.  ОKHА	
	
15.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.024	1 565.59	230.73	38	32	6	188.54	4.52496	
			1 334.86	78.56			2	7.74	0.18576	
	Объем: 1*2.4									
	Накладные расходы	99%			34					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			20					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				92					
	
16.	ТЕР 10-01-034-06 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.024	9 565.13	491.90	230	31	12	167.578	4.021872	
			1 281.97	8.38				0.825	0.0198	
	Объем: 1*2.4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			33					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			17					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				280					
	
17.	С203-0957-1 
(Прайс-лист) 
Блок оконный пластиковый 1000х2400, шт	1	2 374.98		2 375					
										
	Поправки: М: =15834/1.18/5.65	
	
18.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.011	3 803.83	17.06	42	2		24.3685	0.2680535	
			181.79	0.51				0.05	0.00055	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			2					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			1					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				45					
	
19.	ТССЦ 101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	1.1	179.27		197					

20.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.0058	11 353.10	55.19	66	9		191.4405	1.1103549	
			1 537.26	1.01				0.1	0.00058	
	Объем: (1+2.4*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			9					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			4					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				79					
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.003	8 997.59	28.44	27	3		129.6625	0.3889875	
			967.29	2.95				0.25	0.00075	
	Объем: 1.2*0.25									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			3					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			2					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				32					
	
22.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0023	10 080.00		-23					
										
	Объем: (0.003)*(-0.782)									
	
23.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0018	9 435.60		17					
										
	Объем: (0.003*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 969	77	18		10.314228	
							2		0.20744	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 969	77	18		10.314228	
							2		0.20744	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				214					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 15; %=106 - по стр. 16, 18; %=95 - по стр. 20; %=108 - по стр. 21)				80					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 15; %=54 - по стр. 16, 18; %=47 - по стр. 20; %=55 - по стр. 21)				44					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 093					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				3 093					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				80					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				44					
	
	Раздел 3.  ДВЕРИ	
	
24.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0168	966.41	230.73	16	12	4	103.91	1.745688	
			735.68	78.56			1	7.74	0.130032	
	Объем: 0.8*2.1									
	Накладные расходы	99%			13					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			8					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				37					
	
25.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	1.68	91.81	12.65	154	36	21	2.3805	3.99924	
			21.26							
	Объем: 0.8*2.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			29					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			26					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				209					
	
26.	ТССЦ 203-8119 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм, шт.	1	2 740.36		2 740					

27.	ТССЦ 101-0961 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	1	381.16		381					

28.	ТССЦ 101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 373	48	25		5.744928	
							1		0.130032	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 219	12	4		1.745688	
							1		0.130032	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 203					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 24)				13					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24)				8					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 240					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				154	36	21		3.99924	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25)				29					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 25)				26					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				209					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 449					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				42					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				34					
	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
	
29.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.2638	155.63		41	41		22.82	6.019916	
			155.63							
	Объем: 26.8-0.8*0.52									
	Накладные расходы	99%			41					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			25					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				106					
	
30.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.9498								
										
	Объем: (0.26384)*100*0.02*1.8									
	
31.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2638	1 542.15	71.90	407	181	19	81.512	21.502866	
			686.33	38.15			10	3.475	0.916705	
	Объем: 26.8-0.8*0.52									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			181					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			90					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				678					
	
32.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2638	339.69	26.45	90	9	7	4.29	1.131702	
			32.39							
	Объем: 26.8-0.8*0.52									
	Накладные расходы	80%			7					
	Сметная прибыль	50%			5					
	Всего с НР и СП				102					
	
33.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2638	983.37	1.83	259	46		23.6	6.22568	
			176.06							
	Объем: 26.8-0.8*0.52									
	Накладные расходы	80%			37					
	Сметная прибыль	50%			23					
	Всего с НР и СП				319					
	
34.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2638	632.93	5.53	167	17	1	7.751	2.0447138	
			63.02							
	Объем: 26.8-0.8*0.52									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			16					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			8					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				191					
	
35.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1025	8 997.59	28.44	922	99	3	129.6625	13.290406	
			967.29	2.95				0.25	0.025625	
	Объем: ((15.67+10.35)*2-0.78)*0.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			107					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			54					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 083					
	
36.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0802	10 080.00		-808					
										
	Объем: (0.10252)*(-0.782)									
	
37.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.063	9 435.60		594					
										
	Объем: (0.10248*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				1 672	393	30		50.215284	
							10		0.94233	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 672	393	30		50.215284	
							10		0.94233	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				594					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 29; %=95 - по стр. 31, 34; %=80 - по стр. 32, 33; %=108 - по стр. 35)				389					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29; %=47 - по стр. 31, 34; %=50 - по стр. 32, 33; %=55 - по стр. 35)				204					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 265					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				2 265					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				389					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				204					
	
	Раздел 5.  КРЫЛЬЦО	
	
38.	ТЕР 10-01-052-03 
Разборка крылец, 1 м2 горизонтальной проекции	3	81.34	27.41	244	162	82	6.792	20.376	
			53.93							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			172					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			87					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				503					
	
39.	ТЕР 10-01-052-04 
Разборка козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции	2.76	32.46	1.33	90	86	4	3.92	10.8192	
			31.13							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			91					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			46					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				228					
	
40.	ТЕР 10-01-052-03 
Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции	3	387.52	42.83	1 163	233	128	9.7635	29.2905	
			77.52							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			247					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			126					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 536					
	
41.	ТЕР 10-01-052-04 
Устройство козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции	2.76	107.98	2.08	298	124	6	5.635	15.5526	
			44.75							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			131					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			67					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				496					
	
42.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0276	8 997.59	28.44	248	27	1	129.6625	3.578685	
			967.29	2.95				0.25	0.0069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			29					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			15					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				292					
	
43.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0216	10 080.00		-218					
										
	Объем: (0.0276)*(-0.782)									
	
44.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.017	9 435.60		160					
										
	Объем: (0.0276*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				1 985	632	221		79.616985	
									0.0069	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 985	632	221		79.616985	
									0.0069	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				160					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 38-41; %=108 - по стр. 42)				670					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 38-41; %=55 - по стр. 42)				342					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 997					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				2 997					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				670					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				342					
	
	Раздел 6.  ОТМОСТКА	
	
45.	ТЕР 01-02-057-01 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.1121	925.47		104	104		135.7	15.21197	
			925.47							
	Объем: (17.67*2+10.35*2)*1*0.2									
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	72%			75					
		=(80*0.9)								
	Сметная прибыль	38%			40					
		=(45*0.85)								
	Всего с НР и СП				218					
	
46.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5.604	139.28	36.34	781	166	204	3.9215	21.976086	
			29.61	3.30			18	0.375	2.1015	
	Объем: (17.67*2+10.35*2)*1*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			204					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			118					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 103					
	
47.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.604	309.90	67.41	1 737	186	378	4.2895	24.038358	
			33.25	6.05			34	0.6875	3.85275	
	Объем: (17.67*2+10.35*2)*1*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			244					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			141					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 122					
	
48.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя	5.604	558.86	0.30	3 132	173	2	4.209	23.587236	
			30.85							
	Объем: (17.67*2+10.35*2)*1*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			192					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			111					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 435					
	
49.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	7.62	44.28	33.94	337	30	259	0.5777	4.402074	
			3.98							
	Объем: 6.68+0.94									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			30					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			18					
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.62	14.03	14.03	107		107			
										
	Объем: 6.68+0.94									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				6 198	659	950		89.215724	
							52		5.95425	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 754	629	584		84.81365	
							52		5.95425	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 45; %=111 - по стр. 46-48)				715					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 45; %=64 - по стр. 46-48)				409					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				6 878					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				444	30	366		4.402074	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)				30					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)				18					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				444					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				7 322					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				715					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				409					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				43 676	8 423	2 033		1102.9387	
							93		9.6344633	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				43 078	8 357	1 646		1094.5374	
							93		9.6344633	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				4 797					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2, 5; %=110 - по стр. 3, 4, 9; %=106 - по стр. 6, 10, 16, 18, 38-41; %=95 - по стр. 7, 20, 31, 34; %=108 - по стр. 8, 21, 35, 42; %=99 - по стр. 15, 24, 29; %=80 - по стр. 32, 33; %=72 - по стр. 45; %=111 - по стр. 46-48)				8 349					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2, 5; %=68 - по стр. 3, 4, 9; %=54 - по стр. 6, 10, 16, 18, 38-41; %=47 - по стр. 7, 20, 31, 34; %=55 - по стр. 8, 21, 35, 42; %=60 - по стр. 15, 24, 29; %=50 - по стр. 32, 33; %=38 - по стр. 45; %=64 - по стр. 46-48)				5 010					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				56 437					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				154	36	21		3.99924	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25)				29					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 25)				26					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				209					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				444	30	366		4.402074	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)				30					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)				18					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				444					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				57 090					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8 378					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 036					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)