Стройка:	Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Физкультурная, д.11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Физкультурная, д.11	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	53.23	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.04	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7.92	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	3.193	130.94	49.64	418	260	159	12.3	39.2739	
			81.30	5.31			17	0.45	1.43685	
	Накладные расходы	86%			238					
	Сметная прибыль	70%			194					
	Всего с НР и СП				850					
	
2.	ТЕРр 53-9-2 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм, 100 м венца	0.642	8 345.09	500.10	5 358	1 857	321	378.08	242.72736	
			2 892.31	17.72			11	1.5	0.963	
	Объем: (17.5+14.6)*2									
	Накладные расходы	86%			1 606					
	Сметная прибыль	70%			1 308					
	Всего с НР и СП				8 272					
	
3.	ТЕР 08-01-003-03 
Разборка гидроизоляции стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя (шириной 550 мм), 100 м2 изолируемой поверхности	0.3531	248.30	128.34	88	42	45	16.08	5.677848	
			119.96							
	Объем: (17.5+14.6)*2*0.55									
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	110%			46					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			29					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				163					
	
4.	ТЕР 08-01-003-03 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя  (шириной 550 мм), 100 м2 изолируемой поверхности	0.3531	4 064.30	200.54	1 435	61	71	23.115	8.1619065	
			172.44							
	Объем: (17.5+14.6)*2*0.55									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			67					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			41					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 544					
	
5.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3.193	3 360.70	58.55	10 731	1 006	187	41.745	133.29179	
			315.18							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			1 066					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			543					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				12 341					
	
6.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.212	1 315.69	8.68	4 226	1 716	28	67.298	216.16118	
			534.35	0.13				0.0125	0.04015	
	Объем: 319.30+0.25*2.9*2+1.78*0.25									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			1 630					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			807					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 663					
	
7.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1491	8 997.59	28.44	1 342	144	4	129.6625	19.332679	
			967.29	2.95				0.25	0.037275	
	Объем: ((64.2*3)-43.54)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			156					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			79					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 577					
	
8.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.1166	10 080.00		-1 175					
										
	Объем: (0.14906)*(-0.782)									
	
9.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0916	9 435.60		864					
										
	Объем: (0.14906*0.782)/0.7*0.55									
	
10.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (сандрики), 100 м	0.022	2 256.27	5.71	50	7		41.41	0.91102	
			308.92	0.81				0.08	0.00176	
	Объем: 1.1*2									
	Накладные расходы	83%			6					
	Сметная прибыль	65%			5					
	Всего с НР и СП				60					
	
11.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.004	10 080.00		-40					
										
	Объем: (0.022)*(-0.184)									
	
12.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0032	9 435.60		30					
										
	Объем: (0.022*0.184)/0.7*0.55									
	
13.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.852	715.49	7.26	2 756	1 455	28	50.025	192.6963	
			377.69							
	Объем: (17.5+14.6)*2*6									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 601					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			989					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 346					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				26 083	6 548	843		858.23398	
							28		2.479035	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				26 083	6 548	843		858.23398	
							28		2.479035	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				894					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=110 - по стр. 3, 4, 13; %=106 - по стр. 5; %=95 - по стр. 6; %=108 - по стр. 7; %=83 - по стр. 10)				6 416					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=68 - по стр. 3, 4, 13; %=54 - по стр. 5; %=47 - по стр. 6; %=55 - по стр. 7; %=65 - по стр. 10)				3 994					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				36 493					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				36 493					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 416					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 994					
	
	Раздел 2.  ОKHА	
	
14.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0165	1 565.59	230.73	26	22	4	188.54	3.11091	
			1 334.86	78.56			1	7.74	0.12771	
	Объем: 1.1*1.5*1									
	Накладные расходы	99%			23					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			14					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				63					
	
15.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0165	12 704.90	588.33	210	27	10	215.6825	3.5587613	
			1 649.97	22.33				2.2	0.0363	
	Объем: 1.1*1.5*1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			29					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			15					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				253					
	
16.	С203-0957-1 
(Прайс-лист) 
Блок оконный пластиковый 1100х1500, шт	1	1 681.57		1 682					
										
	Поправки: М: =11211/1.18/5.65	
	
17.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.012	3 803.83	17.06	46	2		24.3685	0.292422	
			181.79	0.51				0.05	0.0006	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			2					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			1					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				49					
	
18.	ТССЦ 101-2904 
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м	1.2	124.78		150					

19.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.0041	11 353.10	55.19	47	6		191.4405	0.7849061	
			1 537.26	1.01				0.1	0.00041	
	Объем: (1.1+1.5*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			6					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			3					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				56					
	
20.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0028	8 997.59	28.44	25	3		129.6625	0.363055	
			967.29	2.95				0.25	0.0007	
	Объем: 1.1*0.25									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			3					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			2					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				30					
	
21.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0022	10 080.00		-22					
										
	Объем: (0.00275)*(-0.782)									
	
22.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0017	9 435.60		16					
										
	Объем: (0.00275*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 180	60	14		8.1100544	
							1		0.16572	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 180	60	14		8.1100544	
							1		0.16572	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				166					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 14; %=106 - по стр. 15, 17; %=95 - по стр. 19; %=108 - по стр. 20)				62					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14; %=54 - по стр. 15, 17; %=47 - по стр. 19; %=55 - по стр. 20)				34					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 276					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 276					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				62					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				34					
	
	Раздел 3.  ДВЕРИ	
	
23.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0171	966.41	230.73	17	13	4	103.91	1.776861	
			735.68	78.56			1	7.74	0.132354	
	Объем: 0.9*1.9									
	Накладные расходы	99%			14					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			8					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				39					
	
24.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.71	70.82	22.96	121	41	39	2.76	4.7196	
			23.93							
	Объем: 0.9*1.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			33					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			30					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				184					
	
25.	ТССЦ 203-8121 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм, шт.	1	2 830.77		2 831					

26.	ТЕР 09-04-012-02 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	1	15.34	3.59	15	11	4	1.2765	1.2765	
			11.06							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			9					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			8					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				32					
	
27.	ТССЦ 101-0961 
Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.	1	381.16		381					

28.	ТССЦ 101-0951 
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.	1	82.35		82					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 447	65	47		7.772961	
							1		0.132354	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 311	13	4		1.776861	
							1		0.132354	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 294					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 23)				14					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 23)				8					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 333					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				136	52	43		5.9961	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26)				42					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 24, 26)				37					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				215					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 548					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				56					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				45					
	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
	
29.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.2329	155.63		36	36		22.82	5.314778	
			155.63							
	Накладные расходы	99%			36					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			22					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				93					
	
30.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.8384								
										
	Объем: (0.2329)*100*0.02*1.8									
	
31.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2329	1 542.15	71.90	359	160	17	81.512	18.984145	
			686.33	38.15			9	3.475	0.8093275	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			161					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			79					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				599					
	
32.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2329	339.69	26.45	79	8	6	4.29	0.999141	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			6					
	Сметная прибыль	50%			4					
	Всего с НР и СП				89					
	
33.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2329	983.37	1.83	229	41		23.6	5.49644	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			33					
	Сметная прибыль	50%			21					
	Всего с НР и СП				282					
	
34.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2329	632.93	5.53	147	15	1	7.751	1.8052079	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			14					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			7					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				168					
	
35.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1266	8 997.59	28.44	1 139	122	4	129.6625	16.415273	
			967.29	2.95				0.25	0.03165	
	Объем: (64.2-0.9)*0.2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			132					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			67					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 338					
	
36.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.099	10 080.00		-998					
										
	Объем: (0.1266)*(-0.782)									
	
37.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0778	9 435.60		734					
										
	Объем: (0.1266*0.782)/0.7*0.55									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				1 725	382	28		49.014985	
							9		0.8409775	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 725	382	28		49.014985	
							9		0.8409775	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				734					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 29; %=95 - по стр. 31, 34; %=80 - по стр. 32, 33; %=108 - по стр. 35)				381					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29; %=47 - по стр. 31, 34; %=50 - по стр. 32, 33; %=55 - по стр. 35)				200					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 306					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				2 306					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				381					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				200					
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
38.	ТЕР 01-02-057-01 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.1364	804.76		110	110		118	16.0952	
			804.76							
	Объем: (19.5*2+14.6*2)*1*0.2									
	Накладные расходы	72%			79					
		=(80*0.9)								
	Сметная прибыль	38%			42					
		=(45*0.85)								
	Всего с НР и СП				231					
	
39.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.82	139.28	36.34	950	202	248	3.9215	26.74463	
			29.61	3.30			23	0.375	2.5575	
	Объем: (19.5*2+14.6*2)*1*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			250					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			144					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 344					
	
40.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.82	309.90	67.41	2 114	227	460	4.2895	29.25439	
			33.25	6.05			41	0.6875	4.68875	
	Объем: (19.5*2+14.6*2)*1*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			297					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			172					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 583					
	
41.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя	6.82	558.86	0.30	3 811	210	2	4.209	28.70538	
			30.85							
	Объем: (19.5*2+14.6*2)*1*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	111%			233					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			134					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 179					
	
42.	ТЕР 06-01-001-15 
Устройство фундаментных плит бетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0023	51 696.34	1 730.77	119	2	4	116.82	0.268686	
			871.48	228.81			1	19.44	0.044712	
	Объем: 1.5*1.5*0.1									
	Накладные расходы	95%			3					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			2					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				124					
	
43.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.698	44.28	33.94	31	3	24	0.5777	0.4032346	
			3.98							
	Объем: 6.98*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			3					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			2					
	
44.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	6.282	3.76	3.26	23		20			
				0.31			2	0.024	0.150768	
	Объем: 6.98*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			2					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			1					
	
45.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	6.98	14.03	14.03	98		98			
										
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				7 256	754	856		101.47152	
							67		7.44173	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				7 104	751	714		101.06829	
							65		7.290962	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 38; %=111 - по стр. 39-41; %=95 - по стр. 42)				862					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 38; %=64 - по стр. 39-41; %=55 - по стр. 42)				493					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				8 459					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				152	3	142		0.4032346	
							2		0.150768	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 44)				5					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 44)				3					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				152					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				8 611					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				862					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				493					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				40 691	7 809	1 788		1024.6035	
							106		11.059817	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				40 403	7 754	1 603		1018.2042	
							104		10.909049	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				5 088					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=110 - по стр. 3, 4, 13; %=106 - по стр. 5, 15, 17; %=95 - по стр. 6, 19, 31, 34, 42; %=108 - по стр. 7, 20, 35; %=83 - по стр. 10; %=99 - по стр. 14, 23, 29; %=80 - по стр. 32, 33; %=72 - по стр. 38; %=111 - по стр. 39-41)				7 735					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=68 - по стр. 3, 4, 13; %=54 - по стр. 5, 15, 17; %=47 - по стр. 6, 19, 31, 34; %=55 - по стр. 7, 20, 35, 42; %=65 - по стр. 10; %=60 - по стр. 14, 23, 29; %=50 - по стр. 32, 33; %=38 - по стр. 38; %=64 - по стр. 39-41)				4 729					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				52 867					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				136	52	43		5.9961	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 24, 26)				42					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 24, 26)				37					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				215					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				152	3	142		0.4032346	
							2		0.150768	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 44)				5					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 44)				3					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				152					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				53 234					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 777					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 766					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)