Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова 77 б	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 77б	
Сметная стоимость:	140.17	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.40	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	18.39	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	3.02	71.04	12.52	215	177	38	8.58	25.9116	
			58.52							
	Накладные расходы	99%			175					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			106					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				496					
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.1502								
										
3.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.6105	62.26	0.20	38	38		9.1	5.55555	
			62.06							
	Накладные расходы	83%			32					
	Сметная прибыль	65%			25					
	Всего с НР и СП				94					
4.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	-3.02	239.10	25.32	-722	-448	-76	21.35	-64.477	
			148.38	3.25			-10	0.32	-0.9664	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ]	
	Накладные расходы	83%			-380					
	Сметная прибыль	65%			-298					
	Всего с НР и СП				-1 400					
5.	ТЕРр 58-18-5 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.51	5 182.58	95.66	7 826	1 453	144	138.49	209.1199	
			962.51							
	Накладные расходы	83%			1 206					
	Сметная прибыль	65%			944					
	Всего с НР и СП				9 976					
6.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-7.852	791.06		-6 211					
										
7.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	7.852	1 254.01		9 846					
										
8.	ТЕРр 58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.51	1 548.47	23.91	2 338	683	36	65.12	98.3312	
			452.58							
	Накладные расходы	83%			567					
	Сметная прибыль	65%			444					
	Всего с НР и СП				3 349					
9.	ТССЦ 102-0080 
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	-1.963	791.06		-1 553					
										
10.	ТССЦ 102-0060 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3	1.963	1 254.01		2 462					
										
11.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.463	2 486.63	16.66	1 151	460	8	133.25	61.69475	
			994.05							
	Накладные расходы	83%			382					
	Сметная прибыль	65%			299					
	Всего с НР и СП				1 832					
12.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.0736	4 280.17	55.39	315	88	4	160.21	11.791456	
			1 195.17							
	Накладные расходы	83%			73					
	Сметная прибыль	65%			57					
	Всего с НР и СП				445					
13.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.462	3 375.20	30.15	1 559	137	14	39.87	18.41994	
			297.43							
	Накладные расходы	83%			114					
	Сметная прибыль	65%			89					
	Всего с НР и СП				1 762					
14.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	4.93	2 192.01	46.31	10 807	993	228	27.7035	136.57826	
			201.40	2.21			11	0.1875	0.924375	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			1 064					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			542					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				12 413					
15.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	0.3	111.78	3.11	34	33	1	13.685	4.1055	
			108.66							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	81%			27					
		=(90*0.9)								
	Сметная прибыль	72%			24					
		=(85*0.85)								
	Всего с НР и СП				84					
16.	ТССЦ 101-0782 
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т	0.06	5 390.10		323					
										
17.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	37.9097	66.02	50.33	2 503	595	1 908	2.024	76.729233	
			15.69	4.50			171	0.512	19.409766	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			850					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			490					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 844					
19.	ТЕР 26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	3.8099	678.98	25.95	2 587	481	99	16.514	62.916689	
			126.33							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			433					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			289					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 309					
20.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	37.9097	167.45	68.53	6 348	3 750	2 598	12.167	461.24732	
			98.92							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			3 375					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			2 250					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				11 973					
21.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	38.6679	324.93		12 564					
										
22.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.02	266.59	141.41	805	373	427	14.8465	44.83643	
			123.52	1.78			5	0.175	0.5285	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			340					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			227					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 372					
23.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	81.54	5.35		437					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
24.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.2016	30.69	30.69	68		68			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
25.	ТЕР 12-01-007-09 
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли	3.02	11 240.78	73.55	33 947	2 719	222	113.39	342.4378	
			900.31	7.98			24	0.675	2.0385	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	108%			2 962					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			1 509					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				38 418					
26.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-2.9415	10 080.00		-29 650					
										
27.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.3112	9 435.60		21 808					
										
28.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.4965	1 912.05	13.37	949	72	7	20.8	10.3272	
			145.81	1.73			1	0.17	0.084405	
	Накладные расходы	78%			57					
	Сметная прибыль	50%			37					
	Всего с НР и СП				1 042					
29.	ТЕР 10-01-008-05 
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.9801	914.30	60.87	896	836	60	114.4	112.12344	
			853.42							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			886					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			451					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 234					
31.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.9801	5 133.42	95.11	5 031	1 202	93	164.45	161.17745	
			1 226.80							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			1 274					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			649					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 954					
32.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.9801	1 721.48	11.79	1 687	638	12	81.9835	80.352028	
			650.95	0.13				0.0125	0.0122513	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			606					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			300					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 593					
33.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.5695	2 896.13	54.32	1 649	29	31	6.67	3.798565	
			51.69	3.42			2	0.29	0.165155	
	Накладные расходы	108%			33					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			17					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 700					
34.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2848	1 009.45	2.79	287	157	1	71.06	20.237888	
			550.72	0.10				0.01	0.002848	
	Накладные расходы	95%			149					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			74					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				510					
35.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.01	969.16	7.28	10	10		138.4	1.384	
			961.88							
	Накладные расходы	83%			8					
	Сметная прибыль	65%			7					
	Всего с НР и СП				25					
36.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 160.01	10.37	22	21		309.3	3.093	
			2 149.64							
	Накладные расходы	83%			17					
	Сметная прибыль	65%			14					
	Всего с НР и СП				53					
37.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	296.25	26.78	593	114	54	7.6245	15.249	
			56.88	1.63			3	0.1375	0.275	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			124					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			63					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				780					
38.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	2.2544	400.71		903					
										
39.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	4	10.67		43					
										
40.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					
										
41.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					
										
42.	ТЕР 15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов слуховых окон, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0225	1 914.88	9.71	43	28		159.39	3.586275	
			1 265.55	0.13				0.0125	0.0002813	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			27					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			13					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				83					
43.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0316	4 673.18	23.88	148	7	1	28.865	0.912134	
			206.39							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			7					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			4					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				159					
44.	ТЕР 10-01-008-04 
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0433	476.10	70.27	21	18	3	54.4	2.35552	
			405.82							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			19					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			10					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				50					
46.	ТЕР 10-01-008-04 
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0433	5 121.10	109.80	222	25	5	78.2	3.38606	
			583.37							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			27					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			14					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				262					
47.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0878	1 315.69	8.68	116	47	1	67.298	5.9087644	
			534.35	0.13				0.0125	0.0010975	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			45					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			22					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				183					
48.	ТЕРр 60-19-1 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.03	8 118.55	27.32	244	59	1	263.25	7.8975	
			1 963.85	2.23				0.22	0.0066	
	Накладные расходы	78%			46					
	Сметная прибыль	63%			37					
	Всего с НР и СП				327					
49.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.018	10 080.00		-181					
										
50.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0141	9 435.60		133					
										
51.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.221	131.34		29	14		9.24	2.04204	
			64.22							
	Накладные расходы	78%			11					
	Сметная прибыль	63%			9					
	Всего с НР и СП				49					
52.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.116	1 294.60	118.64	150	136	14	164.47	19.07852	
			1 175.96	40.40			5	3.98	0.46168	
	Накладные расходы	78%			110					
	Сметная прибыль	63%			89					
	Всего с НР и СП				349					
53.	ТЕР 08-08-005-01 
Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот)	4.35	1 143.49	57.60	4 974	496	251	14.9155	64.882425	
			114.10	5.16			22	0.4375	1.903125	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			570					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			352					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 896					
54.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (труб), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2872	1 542.15	71.90	443	197	21	81.512	23.410246	
			686.33	38.15			11	3.475	0.99802	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			198					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			98					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				738					
55.	ТЕРр 62-25-1 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2872	339.69	26.45	98	9	8	4.29	1.232088	
			32.39							
	Накладные расходы	80%			7					
	Сметная прибыль	50%			5					
	Всего с НР и СП				110					
56.	ТЕРр 62-25-7 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности	0.2872	983.37	1.83	282	51	1	23.6	6.77792	
			176.06							
	Накладные расходы	80%			41					
	Сметная прибыль	50%			26					
	Всего с НР и СП				348					
57.	ТЕР 15-04-014-03 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2872	632.93	5.53	182	18	2	7.751	2.2260872	
			63.02							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			17					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			8					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				208					
58.	ТЕРр 58-10-6 
Смена (установка) воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	7 184.37	6.64	790	44	1	53.1	5.841	
			396.13							
	Накладные расходы	83%			37					
	Сметная прибыль	65%			29					
	Всего с НР и СП				855					
59.	ТЕРр 58-10-1 
Смена (установка) прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.78	6 240.19	10.80	4 867	214	8	36.8	28.704	
			274.53							
	Накладные расходы	83%			178					
	Сметная прибыль	65%			139					
	Всего с НР и СП				5 184					
60.	ТЕРр 58-10-3 
Смена (установка) колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.48	3 686.93	6.64	1 770	229	3	63.9	30.672	
			476.69							
	Накладные расходы	83%			190					
	Сметная прибыль	65%			149					
	Всего с НР и СП				2 109					
61.	ТЕРр 58-10-5 
Смена (установка) отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	3 707.37	6.64	445	48	1	53.1	6.372	
			396.13							
	Накладные расходы	83%			40					
	Сметная прибыль	65%			31					
	Всего с НР и СП				516					
62.	ТЕРр 58-22-2 
Смена (установка) ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.72	654.77	0.83	471	112	1	21.7	15.624	
			155.16							
	Накладные расходы	83%			93					
	Сметная прибыль	65%			73					
	Всего с НР и СП				637					
63.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.6729	715.49	7.26	3 343	1 765	34	50.025	233.76182	
			377.69							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	110%			1 942					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			1 200					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 485					
64.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.28	44.25	33.93	145	13	111	0.5777	1.894856	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			13					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			8					
65.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	29.5	3.76	3.26	110		96			
				0.31			9	0.024	0.708	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			9					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			5					
66.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32.7817	14.02	14.02	460		460			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				111 280	18 141	7 000		2369.5065	
							254		26.553204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				110 463	18 095	6 264		2363.5061	
							245		25.845204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				35 578					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				17 951					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - 				10 891					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				139 305					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				34	33	1		4.1055	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15)				27					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 15)				24					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				85					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				783	13	735		1.894856	
							9		0.708	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 64, 65)				22					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 64, 65)				13					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				783					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				140 173					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 978					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 915