Стройка: 	 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Березовая Роща, д. 11 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Березовая Роща, д. 11 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	114.92 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.96 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	15.23 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количество 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-02
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия 	 2.9972 	71.04 	12.52 	 213 	 175 	38 	8.58 	25.716 	
			 58.52 							
	Накладные расходы 	 99% 			 173 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 105 					
	Всего с НР и СП 				 491 					
 2. 	 ТССЦ 509-9900
Строительный мусор, т 	 2.134 								
										
 3. 	 ТЕРр 58-3-1
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 0.269 	62.26 	0.20 	 17 	 17 		9.1 	2.4479 	
			 62.06 							
	Накладные расходы 	 83% 			 14 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 11 					
	Всего с НР и СП 				 42 					
 4. 	 ТЕРр 58-12-2
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 	 -2.9972 	173.70 	25.32 	 -521 	 -445 	-76 	21.35 	-63.99 	
			 148.38 	 3.25 			 -10 	 0.32 	 -0.9591 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ];  ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] 	
	Накладные расходы 	 83% 			 -378 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 -296 					
	Всего с НР и СП 				 -1 194 					
 5. 	 ТЕРр 58-18-5
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 0.695 	5 182.58 	95.66 	 3 602 	 669 	66 	138.49 	96.251 	
			 962.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 555 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 435 					
	Всего с НР и СП 				 4 592 					
 6. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -3.614 	791.06 		 -2 859 					
										
 7. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 3.614 	1 254.01 		 4 532 					
										
 8. 	 ТЕРр 58-18-2
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки 	 2.3022 	1 548.47 	23.91 	 3 565 	 1 042 	55 	65.12 	149.92 	
			 452.58 							
	Накладные расходы 	 83% 			 865 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 677 					
	Всего с НР и СП 				 5 107 					
 9. 	 ТССЦ 102-0080
Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 -2.9929 	791.06 		 -2 368 					
										
 10. 	 ТССЦ 102-0060
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 	 2.9929 	1 254.01 		 3 753 					
										
 11. 	 ТЕРр 58-5-4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м 	 0.8436 	2 486.63 	16.66 	 2 098 	 839 	14 	133.25 	112.41 	
			 994.05 							
	Накладные расходы 	 83% 			 696 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 545 					
	Всего с НР и СП 				 3 340 					
 12. 	 ТЕР 10-01-002-01
Установка стропил и раскосов, 1 м3 древесины в конструкции 	 0.6824 	2 192.01 	46.31 	 1 496 	 137 	32 	27.704 	18.905 	
			 201.40 	 2.21 			 2 	 0.1875 	 0.128 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 147 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 75 					
	Всего с НР и СП 				 1 718 					
 13. 	 ТЕР 11-01-002-02
(Применительно)
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя 	 46.632 	66.02 	50.33 	 3 078 	 732 	2 347 	2.024 	94.383 	
			 15.69 	 4.50 			 210 	 0.512 	 23.876 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] 	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 111% 			 1 046 					
	Сметная прибыль 	 64% 			 603 					
	Всего с НР и СП 				 4 727 					
 15. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.3316 	678.98 	25.95 	 1 583 	 295 	61 	16.514 	38.504 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 266 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 177 					
	Всего с НР и СП 				 2 026 					
 16. 	 ТЕР 26-01-039-01
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции 	 46.632 	167.45 	68.53 	 7 808 	 4 613 	3 195 	12.167 	567.37 	
			 98.92 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 4 152 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 2 768 					
	Всего с НР и СП 				 14 728 					
 17. 	 ТССЦ 104-0714
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 	 47.5646 	324.93 		 15 455 					
										
 18. 	 ТЕР 26-01-055-02
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции 	 2.3316 	678.98 	25.95 	 1 583 	 295 	61 	16.514 	38.504 	
			 126.33 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 266 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 177 					
	Всего с НР и СП 				 2 026 					
 19. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 2.9972 	266.59 	141.41 	 799 	 370 	424 	14.847 	44.498 	
			 123.52 	 1.78 			 5 	 0.175 	 0.5245 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 338 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 225 					
	Всего с НР и СП 				 1 362 					
 20. 	 С113-9005-1
(Прайс-лист)
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 80.9244 	5.35 		 433 					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 	
 21. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0809 	30.69 	30.69 	 2 		2 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
 22. 	 ТЕР 12-01-007-09
Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли 	 2.9972 	11 240.78 	73.55 	 33 691 	 2 698 	220 	113.39 	339.85 	
			 900.31 	 7.98 			 24 	 0.675 	 2.0231 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 2 940 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 1 497 					
	Всего с НР и СП 				 38 128 					
 23. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -2.9193 	10 080.00 		 -29 427 					
										
 24. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 2.2937 	9 435.60 		 21 642 					
										
 25. 	 ТЕРр 69-7-1
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов 	 0.317 	1 912.05 	13.37 	 606 	 46 	4 	20.8 	6.5936 	
			 145.81 	 1.73 			 1 	 0.17 	 0.0539 	
	Накладные расходы 	 78% 			 37 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 24 					
	Всего с НР и СП 				 666 					
 26. 	 ТЕРр 58-2-2
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон 	 0.01 	2 160.01 	10.37 	 22 	 21 		309.3 	3.093 	
			 2 149.64 							
	Накладные расходы 	 83% 			 17 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 14 					
	Всего с НР и СП 				 53 					
 27. 	 ТЕР 10-01-003-01
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 1 	296.25 	26.78 	 296 	 57 	27 	7.6245 	7.6245 	
			 56.88 	 1.63 			 2 	 0.1375 	 0.1375 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 63 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 32 					
	Всего с НР и СП 				 390 					
 28. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 2.4 	400.71 		 962 					
										
 29. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 4 	10.67 		 43 					
										
 30. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 31. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 32. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.042 	4 673.18 	23.88 	 196 	 9 	1 	28.865 	1.2123 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 10 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 5 					
	Всего с НР и СП 				 210 					
 33. 	 ТЕР 10-01-008-04
Разборка фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.2679 	476.10 	70.27 	 128 	 109 	19 	54.4 	14.574 	
			 405.82 							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 106% 			 116 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 59 					
	Всего с НР и СП 				 302 					
 34. 	 ТЕР 10-01-008-04
Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.2607 	5 121.10 	109.80 	 1 335 	 152 	29 	78.2 	20.387 	
			 583.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 161 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 82 					
	Всего с НР и СП 				 1 578 					
 35. 	 ТЕР 15-04-025-01
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.2607 	1 315.69 	8.68 	 343 	 139 	2 	67.298 	17.545 	
			 534.35 	 0.13 				 0.0125 	 0.0033 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 132 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 65 					
	Всего с НР и СП 				 540 					
 36. 	 ТЕР 10-01-027-09
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.0072 	7 633.71 	465.95 	 55 	 13 	3 	239.2 	1.7222 	
			 1 853.80 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0013:[ М-(36479.00=364.79*100) ];  ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 14 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 76 					
 37. 	 ТССЦ 203-0177
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 	 0.72 	400.71 		 289 					
										
 38. 	 ТССЦ 101-0956
Петля накладная, шт. 	 8 	10.67 		 85 					
										
 39. 	 ТССЦ 101-0953
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. 	 2 	18.01 		 36 					
										
 40. 	 ТССЦ 101-2001
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. 	 2 	11.94 		 24 					
										
 41. 	 ТЕРр 54-3-1
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниза фронтона), 100 м2 подшивки 	 0.162 	214.68 	23.85 	 35 	 31 	4 	28.87 	4.6769 	
			 190.83 	 8.12 			 1 	 0.8 	 0.1296 	
	Накладные расходы 	 85% 			 27 					
	Сметная прибыль 	 80% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 88 					
 42. 	 ТЕР 10-01-022-01
Подшивка потолков досками обшивки (карниза фронтона), 100 м2 потолка 	 0.162 	4 517.11 	73.88 	 732 	 81 	12 	65.93 	10.681 	
			 497.77 	 2.95 				 0.25 	 0.0405 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 86 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 44 					
	Всего с НР и СП 				 862 					
 43. 	 ТЕР 15-04-025-02
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (подшивки карнизов фронтов и карнизов), 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.4176 	1 721.48 	11.79 	 719 	 272 	5 	81.984 	34.236 	
			 650.95 	 0.13 				 0.0125 	 0.0052 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 258 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 128 					
	Всего с НР и СП 				 1 105 					
 44. 	 ТЕР 12-01-012-01
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения 	 0.426 	2 917.46 	67.90 	 1 243 	 25 	29 	7.6705 	3.2676 	
			 59.44 	 4.28 			 2 	 0.3625 	 0.1544 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 29 					
	Сметная прибыль 	 55% 			 15 					
	Всего с НР и СП 				 1 287 					
 45. 	 ТЕР 15-04-030-04
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.213 	1 092.76 	3.49 	 233 	 135 	1 	81.719 	17.406 	
			 633.33 	 0.13 				 0.0125 	 0.0027 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 95% 			 128 					
	Сметная прибыль 	 47% 			 63 					
	Всего с НР и СП 				 425 					
 46. 	 ТЕРр 65-35-1
Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала 	 0.42 	169.04 	0.30 	 71 	 59 		18.7 	7.854 	
			 139.50 	 0.10 				 0.01 	 0.0042 	
	Накладные расходы 	 74% 			 44 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 30 					
	Всего с НР и СП 				 144 					
 47. 	 ТЕРр 65-30-5
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.072 	189.46 	22.36 	 14 	 12 	2 	22.4 	1.6128 	
			 167.10 	 7.61 			 1 	 0.75 	 0.054 	
	Накладные расходы 	 74% 			 10 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 7 					
	Всего с НР и СП 				 30 					
 48. 	 ТЕР 20-02-010-05
Разборка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм, 1 зонт 	 3 	15.32 	3.01 	 46 	 37 	9 	1.589 	4.767 	
			 12.31 							
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н47= 0, Н48= 0 	
	Накладные расходы 	 115% 			 43 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 26 					
	Всего с НР и СП 				 115 					
 49. 	 ТЕРр 58-17-3
Разборка теплоизоляции на кровле из плит пенополистирольных толщиной 100 мм, 100 м2 покрытия кровли 	 0.0864 	69.09 	0.58 	 6 	 6 		10.12 	0.8744 	
			 68.51 							
	Накладные расходы 	 83% 			 5 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 4 					
	Всего с НР и СП 				 15 					
 50. 	 ТЕР 20-01-001-11
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром  2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов 	 0.1584 	1 364.86 	137.36 	 216 	 139 	22 	115.07 	18.227 	
			 880.28 	 4.14 			 1 	 0.35 	 0.0554 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 161 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 99 					
	Всего с НР и СП 				 476 					
 51. 	 ТССЦ 301-1795
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 2400 мм, м2 	 15.84 	109.09 		 1 728 					
										
 52. 	 ТЕР 26-01-011-01
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции 	 1.584 	924.58 	53.48 	 1 465 	 219 	85 	17.02 	26.96 	
			 138.37 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 197 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 131 					
	Всего с НР и СП 				 1 794 					
 53. 	 ТЕР 10-01-008-09
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.1848 	4 673.18 	23.88 	 864 	 38 	4 	28.865 	5.3343 	
			 206.39 							
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106% 			 40 					
	Сметная прибыль 	 54% 			 21 					
	Всего с НР и СП 				 925 					
 54. 	 ТЕР 20-02-010-05
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм, 1 зонт 	 3 	31.42 	5.38 	 94 	 61 	16 	2.6105 	7.8315 	
			 20.23 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 115% 			 70 					
	Сметная прибыль 	 71% 			 43 					
	Всего с НР и СП 				 207 					
 55. 	 ТССЦ 301-0292
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, шт. 	 3 	321.30 		 964 					
										
 56. 	 ТЕРр 58-10-6
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.06 	7 007.15 	3.72 	 420 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 439 					
 57. 	 ТЕРр 58-10-1
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.42 	6 114.64 	6.05 	 2 568 	 65 	3 	20.608 	8.6554 	
			 153.74 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 54 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 42 					
	Всего с НР и СП 				 2 664 					
 58. 	 ТЕРр 58-10-3
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.18 	3 474.26 	3.72 	 625 	 48 	1 	35.784 	6.4411 	
			 266.95 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 40 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 31 					
	Всего с НР и СП 				 696 					
 59. 	 ТЕРр 58-10-5
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.06 	3 530.15 	3.72 	 212 	 13 		29.736 	1.7842 	
			 221.83 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 231 					
 60. 	 ТЕРр 58-22-2
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. 	 0.42 	586.13 	0.46 	 246 	 36 		12.152 	5.1038 	
			 86.89 							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 30 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 23 					
	Всего с НР и СП 				 299 					
 61. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 4.4887 	715.49 	7.26 	 3 212 	 1 695 	33 	50.025 	224.55 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 110% 			 1 865 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 1 153 					
	Всего с НР и СП 				 6 229 					
 62. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 2.86 	44.25 	33.93 	 126 	 11 	97 	0.5777 	1.6522 	
			 3.97 							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 11 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 7 					
 63. 	 ТССЦпг 01-01-01-043
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза 	 25.73 	3.76 	3.26 	 97 		84 			
				 0.31 			 8 	 0.024 	 0.6175 	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 8 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 5 					
 64. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 28.59 	14.02 	14.02 	 401 		401 			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				90 991 	14 979 	7 332 		1931.2 	
							247 		26.851 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				87 233 	14 660 	6 699 		1889.3 	
							237 		26.12 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				23 141 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=83 - по стр. 3-5, 8, 11, 26, 49, 56-60; %=106 - по стр. 12, 27, 32-34, 36, 42, 53; %=111 - по стр. 13; %=90 - по стр. 15, 16, 18, 19, 52; %=108 - по стр. 22, 44; %=78 - по стр. 25; %=95 - по стр. 35, 43, 45; %=85 - по стр. 41; %=110 - по стр. 61) 				14 409 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 15, 16, 18, 19, 52; %=65 - по стр. 3-5, 8, 11, 26, 49, 56-60; %=54 - по стр. 12, 27, 32-34, 36, 42, 53; %=64 - по стр. 13; %=55 - по стр. 22, 44; %=50 - по стр. 25; %=47 - по стр. 35, 43, 45; %=80 - по стр. 41; %=68 - по стр. 61) 				8 984 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				110 626 					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				3 133 	308 	49 		40.292 	
							2 		0.1136 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 46, 47; %=115 - по стр. 48, 50, 54) 				327 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 46, 47; %=71 - по стр. 48, 50, 54) 				205 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 				3 665 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				625 	11 	584 		1.6522 	
							8 		0.6175 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62, 63) 				19 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62, 63) 				11 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				625 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				114 916 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				14 736 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				9 189