Стройка:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.41-строение 1	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.41-строение 1	
Основание:  Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	132.68	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.08	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	16.41	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕРр 58-14-1 
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами, 100 м2 покрытия	3.5636	1 907.13	114.81	6 796	4 201	409	148.46	529.05206	
			1 178.77	22.13			79	2.18	7.768648	
	Накладные расходы	83%			3 552					
	Сметная прибыль	65%			2 782					
	Всего с НР и СП				13 130					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.7262								
										
	Объем: (3.5636)*0.765									
	
3.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	2.7262	9 435.60		25 723					
										
	Объем: (3.5636)*0.765									
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.5636	144.33	38.97	514	375	139	15.16	54.024176	
			105.36	5.43			19	0.46	1.639256	
	Накладные расходы	83%			327					
	Сметная прибыль	65%			256					
	Всего с НР и СП				1 097					
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.4296	1 663.01	25.32	4 040	361	62	21.35	51.87196	
			148.38	3.25			8	0.32	0.777472	
	Объем: 356.36-113.4									
	Накладные расходы	83%			306					
	Сметная прибыль	65%			240					
	Всего с НР и СП				4 586					
	
6.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	1.134	2 344.49	38.86	2 659	251	44	31.83	36.09522	
			221.22	4.47			5	0.44	0.49896	
	Объем: (2.95*2+9*4+16.69*2+15.94*2+0.6*8+1.44*1)*1									
	Накладные расходы	83%			212					
	Сметная прибыль	65%			166					
	Всего с НР и СП				3 038					
	
7.	ТЕРр 58-5-2 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м	0.1377	4 108.05	55.39	566	165	8	160.21	22.060917	
			1 195.17							
	Объем: 6.22+7.55									
	Накладные расходы	83%			137					
	Сметная прибыль	65%			107					
	Всего с НР и СП				810					
	
8.	ТЕР 10-01-002-01 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции	0.966	2 192.01	46.31	2 117	195	45	27.7035	26.761581	
			201.40	2.21			2	0.1875	0.181125	
	Объем: (0.05*0.2*2*(6.72*3+3.5*4+3.36*4)+0.1*0.1*1.4)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			209					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			106					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 432					
	
9.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.5636	266.59	141.41	950	440	504	14.8465	52.906987	
			123.52	1.78			6	0.175	0.62363	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			401					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			268					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 619					
	
10.	С113-9005-1 
(Прайс-лист) 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	96.2172	5.37		517					
										
	Объем: (3.5636)*27									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65	
	
11.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0962	30.69	30.69	3		3			
										
	Объем: (3.5636)*27/1000									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
12.	ТЕР 11-01-002-02 
(Применительно) 
Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя	54.112	80.95	62.91	4 380	976	3 404	2.3276	125.95109	
			18.04	5.63			305	0.64	34.63168	
	Объем: (10.44*16.69+7.95*5.5+3.14*6.94+5.6*5.5)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ]	
	Начисления: Н3= 1, Н4= 1, Н5= 0.92, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	111%			1 422					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			820					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				6 622					
	
14.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	54.112	167.45	68.53	9 061	5 353	3 708	12.167	658.3807	
			98.92							
	Объем: (10.44*16.69+7.95*5.5+3.14*6.94+5.6*5.5)*0.2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			4 818					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			3 212					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				17 091					
	
15.	ТССЦ 104-0714 
Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3	55.1943	324.93		17 934					
										
	Объем: (54.11204)*1.02									
	
16.	ТЕРр 69-7-1 
Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов	0.2713	1 912.05	13.37	519	40	4	20.8	5.64304	
			145.81	1.73				0.17	0.046121	
	Объем: 16.69+10.44									
	Накладные расходы	78%			31					
	Сметная прибыль	50%			20					
	Всего с НР и СП				570					
	
17.	ТЕР 10-01-008-05 
Демонтаж карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.4232	914.30	60.87	387	361	26	114.4	48.41408	
			853.42							
	Объем: (17.89*0.6*2+15.94*0.6*2+1.44*0.6*2)									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1805:[ М-(39.24=10899.99*0.0036) ];  ТССЦ 102-0048:[ М-(822.10=1417.41*0.58) ];  ТССЦ 102-0060:[ М-(1153.69=1254.01*0.92) ];  ТССЦ 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			383					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			195					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				965					
	
18.	ТЕР 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.4232	5 133.42	95.11	2 172	519	40	164.45	69.59524	
			1 226.80							
	Объем: (17.89*0.6*2+15.94*0.6*2+1.44*0.6*2)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			550					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			280					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 002					
	
19.	ТЕР 15-04-025-02 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7853	1 721.48	11.79	1 352	511	9	81.9835	64.381643	
			650.95	0.13				0.0125	0.0098163	
	Объем: (17.89*1.37+10.44*2*1.37+5.5*2*0.8+17.89*0.8+1.44*2*0.8)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	95%			485					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			240					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 078					
	
20.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 382.41	10.37	24	24		341.3	3.413	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			20					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				60					
	
21.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	296.25	26.78	296	57	27	7.6245	7.6245	
			56.88	1.63			2	0.1375	0.1375	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			63					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			32					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				390					
	
22.	ТССЦ 203-0177 
Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2	2.24	400.71		898					
										
	Объем: 0.8*1.4*2									
	
23.	ТССЦ 101-0956 
Петля накладная, шт.	4	10.67		43					

24.	ТССЦ 101-0953 
Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт.	2	18.01		36					

25.	ТССЦ 101-2001 
Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл.	2	11.94		24					

26.	ТЕР 10-01-008-09 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0392	4 673.18	23.88	183	8	1	28.865	1.131508	
			206.39							
	Объем: (1/2*1.4*2.8)*2									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0919:[ М-(1612.80=5040.00*0.32) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			8					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			4					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				196					
	
27.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.222	1 294.60	118.64	287	261	26	164.47	36.51234	
			1 175.96	40.40			9	3.98	0.88356	
	Объем: 2.9*2+3.9+3.2*2+2.1*2+1.9									
	Накладные расходы	78%			211					
	Сметная прибыль	63%			170					
	Всего с НР и СП				668					
	
28.	ТЕР 20-01-001-11 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром  2000 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.444	1 364.86	137.36	606	391	61	115.069	51.090636	
			880.28	4.14			2	0.35	0.1554	
	Объем: (0.35+0.65)*2*(2.9*2+3.9+3.2*2+2.1*2+1.9)									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			452					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			279					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 337					
	
29.	ТССЦ 301-1795 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм, м2	44.4	109.09		4 844					
										
	Объем: (0.35+0.65)*2*(2.9*2+3.9+3.2*2+2.1*2+1.9)									
	
30.	ТЕР 26-01-011-01 
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции	4.44	924.58	53.48	4 105	614	237	17.02	75.5688	
			138.37							
	Объем: (0.35+0.65)*2*(2.9*2+3.9+3.2*2+2.1*2+1.9)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			553					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			368					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 026					
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.5328	4 741.64	21.80	2 526	148	12	38.41	20.464848	
			276.93							
	Объем: (0.45+0.75)*2*(2.9*2+3.9+3.2*2+2.1*2+1.9)									
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(1583.47=8797.05*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	106%			157					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			80					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				2 763					
	
32.	ТЕР 20-02-010-05 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2400 мм, 1 зонт	8	31.42	5.38	251	162	43	2.6105	20.884	
			20.23							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			186					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			115					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				552					
	
33.	ТССЦ 301-0292 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2400 мм, шт.	8	321.30		2 570					

34.	ТЕР 26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции	0.2135	1 532.58	68.14	327	40	15	21.6775	4.6281463	
			185.13							
	Объем: (3.14*0.1*3.4*2)*0.1									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	90%			36					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			24					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				387					
	
35.	ТЕР 20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	2	7.16	1.52	14	8	3	0.47	0.94	
			3.77							
	Накладные расходы	115%			9					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			6					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				29					
	
36.	ТССЦ 301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	2	45.40		91					

37.	ТЕР 20-01-001-10 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.0225	1 656.46	130.40	37	26	3	152.927	3.4408575	
			1 169.90	5.61				0.475	0.0106875	
	Объем: (0.25+0.5)*2*1.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	115%			30					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			18					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				85					
	
38.	ТССЦ 301-1794 
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром  1500 мм, м2	2.25	104.33		235					
										
	Объем: (0.25+0.5)*2*1.5									
	
39.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.1	851.16	2.49	85	13		18.6	1.86	
			132.99							
	Накладные расходы	83%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				104					
	
40.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0071	10 080.00		-72					
										
	Объем: (0.1)*(-0.071)									
	
41.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0056	9 435.60		53					
										
	Объем: (0.1*0.071)/0.7*0.55									
	
42.	ТЕРр 58-21-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1, 10 шт.	0.1	249.69	0.83	25	4		5.2	0.52	
			37.18							
	Накладные расходы	83%			3					
	Сметная прибыль	65%			3					
	Всего с НР и СП				31					
	
43.	ТССЦ 101-1875 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0.0021	10 080.00		-21					
										
	Объем: (0.1)*(-0.021)									
	
44.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0017	9 435.60		16					
										
	Объем: (0.1*0.021)/0.7*0.55									
	
45.	ТЕРр 60-16-2 
Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода	0.38	131.34		50	24		9.24	3.5112	
			64.22							
	Объем: 3,5*8+(3,5+1,5)*2									
	Накладные расходы	78%			19					
	Сметная прибыль	63%			15					
	Всего с НР и СП				84					
	
46.	ТЕРр 58-10-6 
Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.13	7 007.15	3.72	911	29		29.736	3.86568	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			24					
	Сметная прибыль	65%			19					
	Всего с НР и СП				954					
	
47.	ТЕРр 58-10-1 
Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.8723	6 114.64	6.05	5 334	134	5	20.608	17.976358	
			153.74							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			111					
	Сметная прибыль	65%			87					
	Всего с НР и СП				5 532					
	
48.	ТЕРр 58-10-3 
Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.65	3 474.26	3.72	2 258	174	2	35.784	23.2596	
			266.95							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			144					
	Сметная прибыль	65%			113					
	Всего с НР и СП				2 516					
	
49.	ТЕРр 58-10-5 
Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.13	3 530.15	3.72	459	29		29.736	3.86568	
			221.83							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			24					
	Сметная прибыль	65%			19					
	Всего с НР и СП				502					
	
50.	ТЕРр 58-22-2 
Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт.	0.52	586.13	0.46	305	45		12.152	6.31904	
			86.89							
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56	
	Накладные расходы	83%			37					
	Сметная прибыль	65%			29					
	Всего с НР и СП				372					
	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.29	44.28	33.94	235	21	180	0.5777	3.056033	
			3.98							
	Объем: (15.05+37.88)*0.1									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			21					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			13					
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	47.64	3.76	3.26	179		155			
				0.31			15	0.024	1.14336	
	Объем: (15.05+37.88)*0.9									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			15					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			9					
	
53.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	52.93	14.03	14.03	742		742			
										
	Объем: (15.05+37.88)									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				107 646	15 960	9 917		2035.0709	
							452		48.507216	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				97 839	15 352	8 727		1955.6594	
							435		47.197768	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				26 793					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1, 4-7, 20, 39, 42, 46-50; %=106 - по стр. 8, 17, 18, 21, 26, 31; %=90 - по стр. 9, 14, 30, 34; %=111 - по стр. 12; %=78 - по стр. 16, 27, 45; %=95 - по стр. 19)				14 255					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4-7, 20, 39, 42, 46-50; %=54 - по стр. 8, 17, 18, 21, 26, 31; %=60 - по стр. 9, 14, 30, 34; %=64 - по стр. 12; %=50 - по стр. 16; %=47 - по стр. 19; %=63 - по стр. 27, 45)				9 680					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				121 774					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				8 648	587	110		76.355493	
							2		0.1660875	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 28, 32, 35, 37)				677					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 28, 32, 35, 37)				418					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				9 743					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 159	21	1 080		3.056033	
							15		1.14336	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51, 52)				36					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51, 52)				22					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 159					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				132 676					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				14 932					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				10 098					

Составил:	Главный специалист                                                  Фокина Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)