Стройка: 	 г. Нея, ул. Советская, 35. 	
	
 Объект: 	 Капитальный ремонт фасада 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нея, ул. Советская, 35 	
 Основание: Ведомость дефектов 	
 Сметная стоимость: 	41.37 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	0.78 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	6.08 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". 	

 № поз. 	 Шифр и № позиции норматива, 
Наименование работ и затрат, 
Единица измерения 	 Количе-ство 	 Стоим. ед., руб. 	 Общая стоимость, руб. 	 Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч 	
			 всего 	 экс. маш. 	 всего 	 оплата труда осн. раб. 	 экс. маш. 	 обслуж. машины 	
			 оплата труда осн. раб. 	 в т.ч. опл. труда мех. 			 в т.ч. опл. труда мех. 	 на ед. 	 всего 	
 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	
 1. 	 ТЕРр 53-11-1
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны 	 5 	148.02 		 740 	 308 		8.27 	41.35 	
			 61.69 							
	Накладные расходы 	 86% 			 265 					
	Сметная прибыль 	 70% 			 216 					
	Всего с НР и СП 				 1 220 					
 2. 	 ТЕРр 53-7-1
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок 	 6.3333 	708.98 	14.95 	 4 490 	 1 543 	95 	31.84 	201.65227 	
			 243.58 							
	 Объем: 95/0.15 									
	Накладные расходы 	 86% 			 1 327 					
	Сметная прибыль 	 70% 			 1 080 					
	Всего с НР и СП 				 6 897 					
 3. 	 ТЕР 26-02-018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 0.95 	266.59 	141.41 	 253 	 117 	134 	14.8465 	14.104175 	
			 123.52 	 1.78 			 2 	 0.175 	 0.16625 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 90% 			 107 					
	Сметная прибыль 	 59.5% 			 71 					
	Всего с НР и СП 				 431 					
 4. 	 С113-9005-1
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг 	 25.65 	5.37 		 138 					
										
	 Объем: (0.95)*27.0 									
	Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 	
 5. 	 ТССЦпг 03-02-02-015
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 0.0257 	30.69 	30.69 	 1 		1 			
										
	 Объем: 25.65/1000 									
	Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 	
 6. 	 ТЕРр 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м 	 0.58 	2 117.83 	3.20 	 1 228 	 100 	2 	23.1896 	13.449968 	
			 173.00 	 0.45 				 0.0448 	 0.025984 	
	Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 	
	Накладные расходы 	 83% 			 83 					
	Сметная прибыль 	 65% 			 65 					
	Всего с НР и СП 				 1 376 					
 7. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.1067 	10 080.00 		 -1 076 					
										
	 Объем: (0.58)*(-0.184) 									
 8. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.08385 	9 435.60 		 791 					
										
	 Объем: (0.58)*0.184/0.7*0.55 									
 9. 	 ТЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (отливы) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.016 	8 997.59 	28.44 	 144 	 15 		129.6625 	2.0746 	
			 967.29 	 2.95 				 0.25 	 0.004 	
	 Объем: 16*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 16 					
	Сметная прибыль 	 55.25% 			 8 					
	Всего с НР и СП 				 168 					
 10. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.0125 	10 080.00 		 -126 					
										
	 Объем: (0.016)*(-0.782) 									
 11. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.0098 	9 435.60 		 92 					
										
	 Объем: (0.016)*0.782/0.7*0.55 									
 12. 	 ТЕРр 62-22-7
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 2.3342 	1 247.05 	16.78 	 2 911 	 961 	39 	53.12 	123.9927 	
			 411.68 							
	Накладные расходы 	 80% 			 769 					
	Сметная прибыль 	 50% 			 481 					
	Всего с НР и СП 				 4 160 					
 13. 	 ТЕРр 56-2-2
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов 	 0.0419 	350.95 	27.72 	 15 	 14 	1 	46.11 	1.932009 	
			 323.23 	 9.44 				 0.93 	 0.038967 	
	 Объем: 0.55*1.1*3+1.1*0.54*4 									
	Накладные расходы 	 82% 			 11 					
	Сметная прибыль 	 62% 			 9 					
	Всего с НР и СП 				 35 					
 14. 	 ТЕРр 56-1-3
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах, 100 коробок 	 0.07 	520.45 		 36 	 36 		72.79 	5.0953 	
			 520.45 							
	 Объем: 3+4 									
	Накладные расходы 	 82% 			 30 					
	Сметная прибыль 	 62% 			 22 					
	Всего с НР и СП 				 88 					
 15. 	 ТЕР 10-01-034-05
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов 	 0.0119 	12 704.90 	588.33 	 151 	 20 	7 	215.6825 	2.5666217 	
			 1 649.97 	 22.33 				 2.2 	 0.02618 	
	 Объем: 1.1*0.54*2 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 21 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 11 					
	Всего с НР и СП 				 183 					
 16. 	 ТССЦ 203-0955
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 	 1.188 	486.13 		 578 					
										
	 Объем: (0.01188)*100 									
	Поправки: М: =3241/1,18/5,65 	
 17. 	 ТЕР 10-01-034-01
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 	 0.03 	12 288.55 	512.25 	 369 	 45 	15 	196.3625 	5.890875 	
			 1 502.18 	 22.33 			 1 	 2.2 	 0.066 	
	 Объем: 4.19-1.188 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 49 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 25 					
	Всего с НР и СП 				 442 					
 18. 	 ТССЦ 203-0963
(Постановление № 8-а от 20.01.2012)
Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 	 3 	290.09 		 870 					
										
	 Объем: (0.03)*100 									
	Поправки: М: =1934/1,18/5,65 	
 19. 	 ТЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.0022 	8 997.59 	28.44 	 20 	 2 		129.6625 	0.2852575 	
			 967.29 	 2.95 				 0.25 	 0.00055 	
	 Объем: 0.54*4*0.1 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 2 					
	Сметная прибыль 	 55.25% 			 1 					
	Всего с НР и СП 				 23 					
 20. 	 ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т 	 -0.0017 	10 080.00 		 -17 					
										
	 Объем: (0.00216)*(-0.782) 									
 21. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.003 	9 435.60 		 28 					
										
	 Объем: (0.00495)*0.782/0.7*0.55 									
 22. 	 ТЕРр 56-10-1
Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен 	 0.0725 	252.15 		 18 	 18 		36.28 	2.6303 	
			 252.15 							
	 Объем: 2.1*1.15*3 									
	Накладные расходы 	 82% 			 15 					
	Сметная прибыль 	 62% 			 11 					
	Всего с НР и СП 				 44 					
 23. 	 ТЕРр 56-9-3
Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных, 100 коробок 	 0.03 	932.00 		 28 	 28 		134.1 	4.023 	
			 932.00 							
	Накладные расходы 	 82% 			 23 					
	Сметная прибыль 	 62% 			 17 					
	Всего с НР и СП 				 68 					
 24. 	 ТЕРр 56-11-1
Снятие наличников, 100 м наличников 	 0.318 	29.26 		 9 	 9 		4.21 	1.33878 	
			 29.26 							
	 Объем: (2.1*2+1.1)*2*3 									
	Накладные расходы 	 82% 			 7 					
	Сметная прибыль 	 62% 			 6 					
	Всего с НР и СП 				 22 					
 25. 	 ТЕР 09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 	 6.93 	70.82 	22.96 	 491 	 166 	159 	2.76 	19.1268 	
			 23.93 							
	 Объем: 1.1*2.1*3 									
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 134 					
	Сметная прибыль 	 72.25% 			 120 					
	Всего с НР и СП 				 745 					
 26. 	 ТССЦ 203-9066
Блоки дверные металлические, м2 	 6.93 	1 155.99 		 8 011 					
										
	 Объем: (6.93)*(1.0) 									
	Поправки: М: =7340/1.18/5.65*1.05 	
 27. 	 ТЕР 09-04-012-02
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт. 	 3 	15.34 	3.59 	 46 	 33 	11 	1.2765 	3.8295 	
			 11.06 							
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 81% 			 27 					
	Сметная прибыль 	 72.25% 			 24 					
	Всего с НР и СП 				 97 					
 28. 	 С1.
Доводчик дверной NORA_M №3 морозостойкий, 1 шт. 	 3 	113.08 		 339 					
										
	Поправки: М: =718/1.18/5.65*1.05 	
 29. 	 ТЕРр 59-1-2
Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции 	 0.045 	1 433.30 		 64 	 64 		206.23 	9.28035 	
			 1 433.30 							
	Накладные расходы 	 76% 			 49 					
	Сметная прибыль 	 60% 			 38 					
	Всего с НР и СП 				 151 					
 30. 	 ТЕР 10-01-052-03
Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции 	 6.75 	387.52 	42.83 	 2 616 	 523 	289 	9.7635 	65.903625 	
			 77.52 							
	 Объем: 1.5*1.5*3 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 555 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 280 					
	Всего с НР и СП 				 3 451 					
 31. 	 ТЕР 10-01-053-01
Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец, 1 м3 	 0.72 	2 733.66 	43.59 	 1 968 	 301 	31 	48.8865 	35.19828 	
			 417.50 	 2.06 			 1 	 0.175 	 0.126 	
	 Объем: 0.2*0.2*3*2*3 									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 321 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 162 					
	Всего с НР и СП 				 2 450 					
 32. 	 ТЕР 10-01-052-04
Устройство козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции 	 19.8 	107.98 	2.08 	 2 138 	 886 	41 	5.635 	111.573 	
			 44.75 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 941 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 474 					
	Всего с НР и СП 				 3 553 					
 33. 	 ТЕР 12-01-010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.198 	1 115.03 	28.44 	 221 	 192 	6 	129.6625 	25.673175 	
			 967.29 	 2.95 			 1 	 0.25 	 0.0495 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 108% 			 208 					
	Сметная прибыль 	 55.25% 			 107 					
	Всего с НР и СП 				 536 					
 34. 	 ТССЦ 101-3741
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т 	 0.1217 	9 435.60 		 1 148 					
										
	 Объем: (0.198)*0.782/0.7*0.55 									
 35. 	 ТЕР 10-01-052-02
Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки, 1 м2 горизонтальной проекции 	 5 	423.99 	6.23 	 2 120 	 198 	31 	4.692 	23.46 	
			 39.50 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 106.2% 			 210 					
	Сметная прибыль 	 53.55% 			 106 					
	Всего с НР и СП 				 2 436 					
 36. 	 ТЕР 08-07-001-02
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 	 1.2648 	715.49 	7.26 	 905 	 478 	9 	50.025 	63.27162 	
			 377.69 							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 	 109.8% 			 525 					
	Сметная прибыль 	 68% 			 325 					
	Всего с НР и СП 				 1 755 					
 37. 	 ТССЦпг 01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза 	 4.68 	42.45 	32.54 	 199 	 18 	152 	0.5777 	2.703636 	
			 3.81 							
	в т.ч. Накладные расходы 	 100% 			 18 					
	в т.ч. Сметная прибыль 	 60% 			 11 					
 38. 	 ТССЦпг 03-21-01-015
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза 	 4.68 	13.45 	13.45 	 63 		63 			
										
	Поправки: ПЗ: *1.05 	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 				32 020 	6 075 	1 086 		780.40584 	
							5 		0.503431 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				23 209 	5 858 	700 		754.74591 	
							5 		0.503431 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 				3 507 					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3; %=83 - по стр. 6; %=108 - по стр. 9, 19, 33; %=80 - по стр. 12; %=82 - по стр. 13, 14, 22-24; %=106.2 - по стр. 15, 17, 30-32, 35; %=76 - по стр. 29; %=109.8 - по стр. 36) 				5 535 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 2; %=59.5 - по стр. 3; %=65 - по стр. 6; %=55.25 - по стр. 9, 19, 33; %=50 - по стр. 12; %=62 - по стр. 13, 14, 22-24; %=53.55 - по стр. 15, 17, 30-32, 35; %=60 - по стр. 29; %=68 - по стр. 36) 				3 514 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 				32 258 					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				8 548 	199 	170 		22.9563 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 25, 27) 				161 					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 25, 27) 				144 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 				8 853 					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				263 	18 	216 		2.703636 	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 37) 				18 					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 37) 				11 					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 				263 					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 				41 374 					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 				5 696 					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 				3 658