Стройка:	Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 6-ая Рабочая, д. 42/14	
	
Объект:	Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 6-ая Рабочая, д. 42/14	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт фасадов многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. 6-ая Рабочая, д. 42/14	
Основание: Ведомость дефектов	
Сметная стоимость:	106.23	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.57	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	19.61	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Раздел 1.  ФАСАД	
1.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	4.5261	150.58	57.09	682	423	258	14.145	64.021685	
			93.50	6.11			28	0.5175	2.3422568	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	86%			388					
	Сметная прибыль	70%			316					
	Всего с НР и СП				1 386					
	
2.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	4.2545								

3.	ТЕРр 53-9-2 
Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 270 мм, 100 м венца	0.766	8 853.95	575.12	6 782	2 548	441	434.792	333.05067	
			3 326.16	20.38			16	1.725	1.32135	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	86%			2 205					
	Сметная прибыль	70%			1 795					
	Всего с НР и СП				10 782					
	
4.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	3.7304								

5.	ТЕРр 52-13-3 
Ремонт оклеечной гидроизоляции в 2 слоя, 100 м2 изоляции	0.4213	3 447.19	16.61	1 452	288	7	88.1	37.11653	
			682.78							
	Накладные расходы	93%			268					
	Сметная прибыль	75%			216					
	Всего с НР и СП				1 936					
	
6.	ТЕРр 56-3-3 
Снятие подоконных досок деревянных в деревянных зданиях (деревянные отливы), 100 м2	0.5745	633.17		364	364		91.103	52.338673	
			633.17							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	82%			298					
	Сметная прибыль	62%			226					
	Всего с НР и СП				888					
	
7.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	2.0108								

8.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.5745	7 067.28	32.70	4 060	639	19	149.11188	85.664772	
			1 112.38	3.39			2	0.2875	0.1651688	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 101-3741:[ М-(5802.89=9435.60*0.615) ]	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	108%			692					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			353					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				5 105					
	
9.	ТЕРр 53-11-1 
Ремонт конопатки шва с добавлением пакли, 100 м шва с одной стороны	11.74	157.27		1 846	833		9.5105	111.65327	
			70.94							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	86%			716					
	Сметная прибыль	70%			583					
	Всего с НР и СП				3 145					
	
10.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4.5261	3 416.76	67.33	15 465	1 641	305	48.00675	217.28335	
			362.46							
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	106%			1 739					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			886					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				18 091					
	
11.	ТЕР 15-04-025-01 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.5261	1 397.15	9.98	6 324	2 781	45	77.3927	350.2871	
			614.50	0.14			1	0.014375	0.0650627	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	95%			2 643					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			1 308					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				10 274					
	
12.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.0522	306.33	162.62	2 773	1 286	1 472	17.073475	154.55251	
			142.05	2.04			18	0.20125	1.8217553	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	90%			1 174					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			782					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 729					
	
13.	С999-01 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	244.4094	5.35		1 309					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
	
14.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.2444	30.69	30.69	7		7			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	
15.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.2864	773.23	8.35	4 861	2 730	53	57.52875	361.64873	
			434.35							
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	110%			3 003					
		=(122*0.9)								
	Сметная прибыль	68%			1 856					
		=(80*0.85)								
	Всего с НР и СП				9 720					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				45 925	13 533	2 607		1767.6173	
							65		5.7155936	
	Раздел 2.  ОKHА	
16.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.072	1 565.59	230.73	113	96	17	188.54	13.57488	
			1 334.86	78.56			6	7.74	0.55728	
	Накладные расходы	99%			101					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			61					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				275					
	
17.	ТЕР 10-01-034-02 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов	0.072	9 393.46	563.72	676	104	41	189.6534	13.655045	
			1 450.85	10.05			1	0.99	0.07128	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы	106%			111					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			57					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				844					
	
18.	С999-02 
Окно пластиковое (О-3), шт.	2	1 911.76		3 824					
										
	Поправки: М: =13039/1.18/5.78	
	
19.	ТССЦпг 03-02-03-015 
Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км (1 м2 - 35,2 кг), 1 т груза	0.2534	43.12	43.12	11		11			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	
20.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.024	3 843.61	20.48	92	5		29.2422	0.7018128	
			218.15	0.62				0.06	0.00144	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы	106%			5					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			3					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				100					
	
21.	ТССЦ 101-2906 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	2.4	179.27		430					

22.	ТЕР 15-01-050-04 
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки	0.0144	11 671.59	66.22	168	27	1	229.7286	3.3080918	
			1 844.72	1.22				0.12	0.001728	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы	95%			26					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			13					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				206					
	
23.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.006	7 117.06	34.13	43	7		155.595	0.93357	
			1 160.75	3.54				0.3	0.0018	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 101-3741:[ М-(5802.89=9435.60*0.615) ]	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы	108%			8					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			4					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				54					
	
24.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных, 100 окон	0.02	2 382.41	10.37	48	47		341.3	6.826	
			2 372.04							
	Накладные расходы	83%			39					
	Сметная прибыль	65%			31					
	Всего с НР и СП				118					
	
25.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	0.112								

26.	ТЕР 20-02-002-01 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	2	23.03	3.50	46	32	7	2.0148	4.0296	
			15.80							
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Накладные расходы	115%			37					
		=(128*0.9)								
	Сметная прибыль	71%			23					
		=(83*0.85)								
	Всего с НР и СП				106					
	
27.	ТССЦ 301-4444 
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х600 мм, шт.	2	361.41		723					

28.	ТЕРр 56-11-1 
Снятие наличников, 100 м наличников	2.64	33.65		89	89		4.8415	12.78156	
			33.65							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	82%			73					
	Сметная прибыль	62%			55					
	Всего с НР и СП				217					
	
29.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	1.056								

30.	ТЕР 10-01-060-01 
Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	2.64	504.21	4.77	1 331	195	13	10.34195	27.302748	
			73.94							
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	106%			207					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			105					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 643					
	
31.	ТЕР 15-04-025-05 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву наличников с 2-х сторон, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.792	2 106.17	11.17	1 668	1 153	9	183.2985	145.17241	
			1 455.38	0.14				0.014375	0.011385	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	95%			1 095					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			542					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 305					
	
32.	ТЕР 26-02-018-01 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.792	306.33	162.62	243	113	129	17.073475	13.522192	
			142.05	2.04			2	0.20125	0.15939	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	90%			104					
		=(100*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			69					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				416					
	
33.	С999-01 
Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг	21.384	5.35		115					
										
	Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78	
	
34.	ТССЦпг 03-02-02-015 
Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.0214	30.69	30.69	1		1			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				9 621	1 868	229		241.80791	
							9		0.804303	
	Раздел 3.  ДВЕРИ	
35.	ТЕРр 62-10-6 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1461	1 742.17	9.15	255	121	1	110.124	16.089116	
			831.44	1.17				0.115	0.0168015	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	80%			97					
	Сметная прибыль	50%			61					
	Всего с НР и СП				412					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				255	121	1		16.089116	
									0.0168015	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
36.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.5917	178.97		106	106		26.243	15.527983	
			178.97							
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы	99%			105					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			64					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				275					
	
37.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	4.4378	1 121.36	33.26	4 976	1 266	148	40.6985	180.6118	
			285.29	5.41			24	0.4945	2.1944921	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	86%			1 109					
	Сметная прибыль	70%			903					
	Всего с НР и СП				6 988					
	
38.	ТЕР 15-02-036-01 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.5917	5 598.98	73.59	3 313	817	44	171.85888	101.6889	
			1 380.03	20.74			12	2.07	1.224819	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	95%			788					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			390					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 490					
	
39.	ТЕР 15-04-012-03 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5917	696.43	6.45	412	60	4	12.682775	7.504398	
			100.70							
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	95%			57					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	47%			28					
		=(55*0.85)								
	Всего с НР и СП				497					
	
40.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1915	7 067.28	32.70	1 353	213	6	149.11188	28.554924	
			1 112.38	3.39			1	0.2875	0.0550563	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ]	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 101-3741:[ М-(5802.89=9435.60*0.615) ]	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	108%			231					
		=(120*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			118					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 702					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				10 160	2 462	202		333.88801	
							37		3.4743674	
	Раздел 5.  КРЫЛЬЦО	
41.	ТЕР 10-01-052-04 
Разборка козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции	3	32.46	1.33	97	93	4	3.92	11.76	
			31.13							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0	
	Накладные расходы	106%			99					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			50					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				246					
	
42.	ТЕР 10-01-052-04 
Устройство козырьков, 1 м2 горизонтальной проекции	3	115.00	2.39	345	154	7	6.48025	19.44075	
			51.46							
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	106%			163					
		=(118*0.9)								
	Сметная прибыль	54%			83					
		=(63*0.85)								
	Всего с НР и СП				591					
	
43.	ТЕРр 58-14-6 
Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.03	1 470.97	124.71	44	29	4	126.2355	3.787065	
			978.33	23.93			1	2.3575	0.070725	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	83%			25					
	Сметная прибыль	65%			20					
	Всего с НР и СП				88					
	
44.	ТССЦ 101-3741 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т	0.0132	9 435.60		125					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				611	276	15		34.987815	
							1		0.070725	
	Раздел 6.  ОТМОСТКА	
45.	ТЕР 01-02-057-01 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.2328	1 064.30		248	248		156.055	36.329604	
			1 064.30							
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	72%			179					
		=(80*0.9)								
	Сметная прибыль	38%			94					
		=(45*0.85)								
	Всего с НР и СП				521					
	
46.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.76	149.17	41.79	1 158	264	324	4.509725	34.995466	
			34.05	3.80			29	0.43125	3.3465	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	111%			325					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			188					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				1 671					
	
47.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.76	325.00	77.52	2 522	297	602	4.932925	38.279498	
			38.23	6.96			54	0.790625	6.13525	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	111%			390					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			225					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				3 136					
	
48.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя	7.76	563.54	0.35	4 373	275	3	4.84035	37.561116	
			35.48							
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	111%			305					
		=(123*0.9)								
	Сметная прибыль	64%			176					
		=(75*0.85)								
	Всего с НР и СП				4 854					
	
49.	ТЕР 46-04-001-02 
Разборка бетонных фундаментов (бетонной плиты у крыльца), 1 м3	0.45	417.98	332.51	188	38	150	11.0285	4.962825	
			85.47	28.74			13	3.266	1.4697	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	Накладные расходы	99%			50					
		=(110*0.9)								
	Сметная прибыль	60%			31					
		=(70*0.85)								
	Всего с НР и СП				269					
	
50.	ТЕР 06-01-001-15 
Устройство фундаментных плит бетонных плоских (у крыльца), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0045	56 202.60	2 487.98	253	5	11	154.49445	0.695225	
			1 152.53	328.91			1	27.945	0.1257525	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(48552.00=476.00*102) ]	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 401-0026:[ М-(52020.00=510.00*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы	95%			6					
		=(105*0.9)								
	Сметная прибыль	55%			3					
		=(65*0.85)								
	Всего с НР и СП				262					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				8 742	1 127	1 090		152.82373	
							97		11.077203	
	Раздел 7.  МУСОР	
51.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.5724	44.25	33.93	70	6	53	0.5777	0.9083755	
			3.97							
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			6					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			4					
	
52.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	14.1512	3.76	3.26	52		46			
				0.31			4	0.024	0.3396288	
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	
	в т.ч. Накладные расходы	100%			4					
	в т.ч. Сметная прибыль	60%			2					
	
53.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.7236	14.02	14.02	221		221			
										
	Поправки: ПЗ: *5.89/5.38	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7				343	6	320		0.9083755	
							4		0.3396288	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				75 657	19 393	4 464		2548.1223	
							213		21.498622	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				74 526	19 355	4 118		2543.1843	
							209		21.158993	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				5 803					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 3, 9, 37; %=93 - по стр. 5; %=82 - по стр. 6, 28; %=108 - по стр. 8, 23, 40; %=106 - по стр. 10, 17, 20, 30, 41, 42; %=95 - по стр. 11, 22, 31, 38, 39, 50; %=90 - по стр. 12, 32; %=110 - по стр. 15; %=99 - по стр. 16, 36, 49; %=83 - по стр. 24, 43; %=80 - по стр. 35; %=72 - по стр. 45; %=111 - по стр. 46-48)				18 824					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 3, 9, 37; %=75 - по стр. 5; %=62 - по стр. 6, 28; %=55 - по стр. 8, 23, 40, 50; %=54 - по стр. 10, 17, 20, 30, 41, 42; %=47 - по стр. 11, 22, 31, 38, 39; %=60 - по стр. 12, 16, 32, 36, 49; %=68 - по стр. 15; %=65 - по стр. 24, 43; %=50 - по стр. 35; %=38 - по стр. 45; %=64 - по стр. 46-48)				11 691					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				105 041					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				769	32	7		4.0296	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 26)				37					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 26)				23					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				829					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				362	6	339		0.9083755	
							4		0.3396288	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 51, 52)				10					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51, 52)				6					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				362					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				106 232					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				18 861					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11 714